문서번호	정수시설과-5002
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	05/07
			전종원
협조

취약 방호울타리 철거 공사

착공신고서 검토 보고

2024.  5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취약 방호울타리 철거 공사

착공신고서 검토 보고

′24년 우리정수센터와 계약한 「취약 방호울타리 철거 공사」와 관련 착공신고서가 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공사명: 취약 방호울타리 철거 공사

□ 공사기간: 2024. 5. 8. ~ 2024. 6. 26.

□ 도급비: 금14,751,000원정(금일천사백칠십오만일천원정)

□ 공사개요: 취약 기존 방호울타리 철거 시행

ㅇ 기존 W 2,000㎜, H 2,400㎜ 울타리 L=560m 철거

□ 계약자: (주)대일휀스  대표 이봉기

ㅇ 서울특별시 영등포구 당산로 82 (당산동1가)

Ⅱ		보 고 내 용

□ 착공신고서 제출항목

제 출 항 목		관련 근거
현장기술자 지정신고서	7. 안전관리(대책)계획서	✓공사계약 일반조건 제17조(착공 및 공정보고) ✓건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제127조(착공신고서 검토 및 보고)
2. 건설공사 공정예정표	8. 유해·위험방지계획서
3. 품질시험계획서	9. 노무동원 및 장비 투입 계획서 9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급 여부
4. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서	10. 관급(사급)자재 수급계획서
5. 착공전 사진	11. 직접시공계획서 통보 여부
6. 현장기술자 경력확인서	12. 건설공사대장 통보 여부

□ 착공신고서 검토 현황

검토 항목	제출 여부	검토 내용	비 고 (지시내용)
1. 현장기술자 지정신고서	○	❖ 안전관리자(병) : 적 정 · 현장대리인 겸임 ※ 산업안전보건법 시행령 제16조 ①항 별표3 참조	✓위험성평가에 따른 안전관리 철저
2. 건설공사 공정예정표	○	제 출 : 검토결과 이상없음	✓공정예정표에 맞춰 시공관리 철저
3. 품질시험계획서	×	해당사항 없음	2억이상 전문공사에 해당
4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
5. 착공 전 사진	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
6. 현장기술자 경력확인서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
7. 안전관리계획서 (대책)	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조, 99조, 동법 시행규칙 제58조 별표7 참조	✓안전관리계획(대책)에 따른 안전관리 철저
8. 위험성평가	○	제 출 : 검토결과 이상없음	✓위험성평가에 따른 안전관리 철저
9. 노무동원 및 장비 투입 계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제68조의 3	-
10. 관급(사급)자재 수급계획서	×	해당사항 없음	관급(사급) 자재 없음
11. 직접시공계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제28조의2, 동법 시행령 제30조의2	-
12. 건설공사대장	×	해당사항 없음	1억이상 건설공사에 해당

□ 검토의견

ㅇ 계약사에서 제출한 착공신고서에 대해 검토한 결과, 착공신고 검토항목에 대하여 적정하게 관계서류가 제출하여 보완사항 없이 착공 시행 하고자 함.

붙임  1. 착공신고서 체크리스트 1부.
2. 착공신고서 1부.  끝.