문서번호	정수시설과-5085
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이용철	김영준	05/08
		代신귀식
협 조
	주무관		김태환

풍납취수장 액체염소 취급량 변경 계획

2024. 5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 액체염소 취급량 변경 계획

소장 : 전종원 ☎ 5601  정수시설과장 : 김영준 ☎ 5670  담당:이용철☎ 4034

화학물질관리법 및 중대재해 예방을 위하여 전염소 처리제인 액체염소 취급량을 기준에 맞게 변경(감축)하고자 함.

▢ 추진배경

○ 화학사고예방관리계획서 수정 · 보완 요청

- 화학물질안전원 사고예방심사2과-1426 ('24.03.12) RM24-0042

- 고압가스 저장량을「화학물질관리법」기준에 맞게 재산정

○ 누출사고 발생 시 저장량 감축에 따른 피해규모의 축소

○ 화학사고예방관리계획서 최대보유량 재산정

변경 전 (현재)	변경 후	비고
○고압가스 안전관리법 시행규칙[별표1] W = V/C = 800/0.8 = 1,000KG = 1ton (염소용기 1기)	○화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정[별표1] W = 비중 X 설계용량 = 1.4 X 0.8 = 1.12 ton (염소용기 1기)
******************** **********************************	******************** ************************************
********************************	***************************************	**************

**********************************

********************************************

*********************************************

▢ 추진계획

○ 염소 예비용기 저울대 고정용 바퀴 철거작업

- 사업기간 : 2024.05~06월

*************************************

- 지출방법 : 소액이므로 정수시설과 신용카드 결제 후 계좌 입금

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비 (염소투입설비 유지관리)

▢ 행정사항

○ 화학사고예방관리계획서 수정·보완 제출

○ 고압가스 저장소 설치 허가증 재발급

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝.