아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 재난 복구 지원 소화전 변동내역 및 사용 시 주의사항 알림

1. 관련근거

가. 「소방기본법」 제16조의2, 제28조, 제50조

나. 재난대응과-23550('16.11.10.)호 「소방용수시설(소화전) 사용승인의 기준에 관한 지침 알림」

다. 생활환경과-7101('24.5.7.)호 「재난 복구를 위한 도로청소용 옥외소화전 사용 협조요청」

2. 기상(폭염) 특보 및 대기오염 예·경보 등 발령 시 소화전 사용은 '소화전 사용승인의 기준에 관한 지침' 에 의거 가능하지만, 일부 자치구에서 사전협의 되지 않은 소화전을 무단 사용하여 고장 및 민원을 유발시킨 사례가 있어 소방용수시설의 원활한 유지·관리에 어려움을 겪고 있습니다.

**********

**********************************************

**************************

************************************************

2. 이에 주의사항을 알려드리니 소방용수가 본래 목적에 맞게 사용되어 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

****************************************************

* *	* *	* *	* *	* *	***	***	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	***	* *	* *	* *
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

3. 주의사항

가. 사전에 협의된 소화전만 사용하며 사용일시, 사용량, 고장 여부 등을 자치구 담당부서에서 관할 소방서에 통보 ※ 협의되지 않은 소화전 사용 엄금

나. 적수발생 민원 방지를 위한 사전 동영상 시청 및 적수 발생 사례 교육

다. 소화전 사용 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작 확인 철저

< 소화전 밸브 개폐 방법 >
‣ 밸브 개방 시 : ① 소화전용 밸브 개방 → ② 제수변 밸브 서서히 개방 ‣ 밸브 폐쇄 시 : ① 제수변 밸브 서서히 폐쇄 → ② 소화전용 밸브 폐쇄 ※ 제수변 밸브 및 소화전용 밸브 완전 폐쇄 여부 반드시 확인

붙임  1. 재난 복구 지원 소화전 현황(2024년 5월 기준) 1부.

2. 소방기본법 관련 조문 1부.

3. 소방용수시설 사용승인의 기준에 관한 지침 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	생활환경과장, 서소1-25(25개 소방서 재난관리과)
소방위	김건우		화재대응팀장	고재흥		재난대응과장	05/09
代고재흥
협조자
시행	재난대응과-11233	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	bfba0776@seoul.go.kr	/	부분공개(5)