아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도 공사현장 안전관리 철저 지시

1.최근 발생된 "동대문구 전농동 노후하수관 교체공사 중 발생한 사망사고('24.05.09)"와

관련하여 다음과 같이 지시하오니 "블록시스템공급체계 구축사업" 등 상수도 공사현장

안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

1)『건설기술진흥법(제5장 건설공사의 관리) 및 산업안전보건법(산업안전보건기준)』에 따른

공사장 관리 철저

- 굴착면 기울기를 준수하며 필요시 흙막이 가시설 설치한 후 작업

- 건설기계작업 시에는 신호수를 배치하여 부딪힘 재해를 예방

- 관로 운반시 2줄걸이로 균형을 잡고 운반하며 양호한 상태의 로프를 사용

- 밀폐공간에서 작업 시에는 환기설비를 설치하고 유해가스 농도를 수시로 체크하여 질식 사고 예방

2) 공사현장내 건설사업관리자 정위치 근무(건설사업관리 업무지침 숙지 확행)

3) 재해예방기술지도 이행철저(공사관계자 전원 참석 유도)

4) 공사계약 시방서에 의한 시공 및 현장관리 이행 철저. 끝.

	서울아리수본부장
수신자	서울시설공단이사장, 수도사업소(급수운영과), 수도사업소(시설관리과)
주무관	김영수		배수과장	유양현		급수부장	05/10
백광인
협조자
시행	배수과-4311	(	2024. 5. 10.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 급수부 배수과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	부분공개(5)