문서번호	급수운영과-6819
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	남부수도사업소장
김윤환		이용구	05/10
			김정선
협 조
	시설관리과장			조임남

2024년 4월 공급량 현황

2024. 5.

남부수도사업소

(급수운영과)

2024년 4월 공급량 현황

2024년 4월 우리 사업소 관내 공급량 증감 현황을 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(4월) : 13,585천㎥ (전년대비 153천㎥(1.14%) 증가)

(단위 : 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증감량	증감율			증감량	증감율
계	166,477	456	-1,317	-0.58	53,583	443	286	0.33
1월	13,933	449	274	2.01	13,735	443	-198	-1.42
2월	12,277	438	266	2.21	12,569	433	292	2.38
3월	13,655	440	154	1.14	13,694	442	39	0.29
4월	13,432	448	-195	-1.43	13,585	453	153	1.14
5월	14,310	462	-52	-0.36
6월	14,157	472	-273	-1.89
7월	14,754	476	-458	-3.01
8월	14,567	470	-310	-2.08
9월	13,921	464	-221	-1.56
10월	14,045	453	-107	-0.75
11월	13,535	451	-125	-0.92
12월	13,891	448	-270	-1.91

□ 구별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2023년 4월	13,432	4,340	2,341	2,880	3,871
2024년 4월	13,585	4,338	2,343	2,809	4,095
증감량	153	-2	2	-71	224
증감율	1.14%	-0.04%	0.11%	-2.46%	5.78%

※ 관악(낙성대1중) - 금천(독산1중)구 지역 수계전환(’23년 1월) 이후 정확한 유량계측이 되지 않고 있어 전년도 공급량을 감안하여 486,510㎥ 보정

□ 중블록별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

중블록명	2023년 4월		2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
계	13,432	447.7	13,585	452.7	153	1.14%
관악구 소계	4,340	144.7	4,338	144.6	-2	-0.05%
방배3중블록	167	5.6	163	5.4	-4	-2.40%	고립
낙성대가1	337	11.2	327	10.9	-10	-2.97%	고립
낙성대가2	365	12.2	434	14.5	69	18.90%	고립
낙성대가3	519	17.3	509	17	-10	-1.93%	고립
낙성대가4	663	22.1	564	18.8	-99	-14.93%	고립
낙성대가5	290	9.7	298	9.9	8	2.76%	고립
낙성대1	700	23.3	630	21	-70	-10.00%	미고립
낙성대2	1,299	43.3	1,413	47.1	114	8.78%	고립
금천구 소계	2,341	78.1	2,343	78.1	2	0.09%
금천1	845	28.2	820	27.3	-25	-2.96%	고립
금천2	914	30.5	914	30.5	0	0.00%	고립
금천3	245	8.2	244	8.1	-1	-0.41%	고립
독산1	337	11.2	365	12.2	28	8.31%	미고립
동작구 소계	2,880	95.9	2,809	93.6	-71	-2.47%
방배1	364	12.1	357	11.9	-7	-1.92%	고립
방배2	409	13.6	428	14.3	19	4.65%	고립
대방5	333	11.1	322	10.7	-11	-3.30%	고립
대방6	249	8.3	237	7.9	-12	-4.82%	고립
상도1	743	24.8	690	23	-53	-7.13%	고립
상도2	273	9.1	265	8.8	-8	-2.93%	고립
상도3	265	8.8	269	9	4	1.51%	고립
상도4	244	8.1	241	8	-3	-1.23%	고립
영등포 소계	3,871	129	4,095	136.4	224	5.79%
대방1	738	24.6	862	28.7	124	16.80%	고립
대방2	1,615	53.8	1,837	61.2	222	13.75%	고립
대방3	1,518	50.6	1,396	46.5	-122	-8.04%	고립

※ 낙성대1중-독산1중블록 간 유량계 미설치로 보정량 486,510㎥ 반영

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인분석

ㅇ ’24년 4월 공급량은 13,585천㎥로 전년대비 153천㎥(1.14%) 증가

ㅇ 주요 공급량 증가요인은 전년대비 평균기온이 상승(2.5℃) 하였으며, 강우일수(1㎜ 이상) 감소(8일→4일)하여 물 사용량이 전년대비 증가

ㅇ 세부 공급량 변동요인은

- (증가) 누수발생 47건으로 전년대비 29건 감소하였으나, 누수량은 소폭(354㎥) 증가

- (감소) 노량진2,4,5,6,8구역 관리처분인가에 따른 지속적인 공급량 감소가 예상되나 재개발지역 누수 등 집중 관리 필요

- (특이사항) 최근 영등포 지역 공급량이 계속 증가하고 있어 밸브 및 유량계 등 점검 필요

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화

□ 중블록별 공급량 분석

ㅇ 관악구 지역 : 4,338천㎥ (전년대비 2천㎥(0.05%) 감소)

중블록명	2023년 4월		2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
관악구 소계	4,340	144.7	4,338	144.6	-2	-0.05%
방배3중블록	167	5.6	163	5.4	-4	-2.40%	고립
낙성대가1	337	11.2	327	10.9	-10	-2.97%	고립
낙성대가2	365	12.2	434	14.5	69	18.90%	고립
낙성대가3	519	17.3	509	17	-10	-1.93%	고립
낙성대가4	663	22.1	564	18.8	-99	-14.93%	고립
낙성대가5	290	9.7	298	9.9	8	2.76%	고립
낙성대1	700	23.3	630	21	-70	-10.00%	미고립
낙성대2	1,299	43.3	1,413	47.1	114	8.78%	고립

- 방배3중블록 : 4월 공급량이 전년대비 4천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 낙성대가1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 10천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 낙성대가2중블록 : 4월 공급량이 전년대비 69천㎥ 증가, 특이사항 없음

- 낙성대가3중블록 : 4월 공급량이 전년대비 10천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 낙성대가4중블록 : 4월 공급량이 전년대비 99㎥ 감소, 유량계측 오류 수정 후 공급량 정상

- 낙성대가5중블록 : 4월 공급량 전년대비 8㎥ 증가, 유수율 과대 중블록으로 경계 및 수전 정보 지속 확인 필요

- 낙성대1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 70천㎥ 감소, 관악구 조원·신사·미성동 일대 수계전환 후 유량계 설치 진행 중

- 낙성대2중블록 : 4월 공급량이 전년대비 114천㎥ 증가, 유수율 저조 중블록이며, 블록이 커 관리가 어려움. 유량계산 방법 재검토 등 점검 필요

ㅇ 금천구 지역 : 2,343천㎥ (전년대비 2천㎥(0.09%) 증가)

중블록명	2023년 4월		2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
금천구 소계	2,341	78.1	2,343	78.1	2	0.09%
금천1	845	28.2	820	27.3	-25	-2.96%	고립
금천2	914	30.5	914	30.5	0	0.00%	고립
금천3	245	8.2	244	8.1	-1	-0.41%	고립
독산1	337	11.2	365	12.2	28	8.31%	미고립

- 금천1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 25천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 금천2중블록 : 4월 공급량 전년과 동일, 특이사항 없음

- 금천3중블록 : 4월 공급량이 전년대비 1천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 독산1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 28천㎥ 증가, 낙성대1중블록과 혼용되고 있으며, 유량계 설치 진행 중

ㅇ 동작구 지역 : 2,809천㎥ (전년대비 71천㎥(2.47%) 감소)

중블록명	2023년 4월		2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
동작구 소계	2,880	95.9	2,809	93.6	-71	-2.47%
방배1	364	12.1	357	11.9	-7	-1.92%	고립
방배2	409	13.6	428	14.3	19	4.65%	고립
대방5	333	11.1	322	10.7	-11	-3.30%	고립
대방6	249	8.3	237	7.9	-12	-4.82%	고립
상도1	743	24.8	690	23	-53	-7.13%	고립
상도2	273	9.1	265	8.8	-8	-2.93%	고립
상도3	265	8.8	269	9	4	1.51%	고립
상도4	244	8.1	241	8	-3	-1.23%	고립

- 방배1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 7천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 방배2중블록 : 4월 공급량이 전년대비 19천㎥ 증가, 특이사항 없음

- 대방5중블록 : 4월 공급량이 전년대비 11천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 대방6중블록 : 4월 공급량이 전년대비 12천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 상도1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 53천㎥ 감소, 노량진 재개발 지역 이주가 진행되고 있어 지속적인 관심 필요

- 상도2중블록 : 4월 공급량이 전년대비 8천㎥ 감소, 특이사항 없음

- 상도3중블록 : 4월 공급량이 전년대비 4천㎥ 증가, 특이사항 없음

- 상도4중블록 : 4월 공급량이 전년대비 3천㎥ 감소, 특이사항 없음

※ 노량진·흑석 재개발이 진행중에 있어 지속적인 관리·점검 필요

ㅇ 영등포구 지역 : 4,095천㎥ (전년대비 224천㎥(5.79%) 증가)

중블록명	2023년 4월		2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
영등포 소계	3,871	129	4,095	136.4	224	5.79%
대방1	738	24.6	862	28.7	124	16.80%	고립
대방2	1,615	53.8	1,837	61.2	222	13.75%	고립
대방3	1,518	50.6	1,396	46.5	-122	-8.04%	고립

- 대방1중블록 : 4월 공급량이 전년대비 124천㎥ 증가

- 대방2중블록 : 4월 공급량이 전년대비 222천㎥ 증가

- 대방3중블록 : 4월 공급량이 전년대비 112천㎥ 감소

※ 영등포구 전체 다량급수처(80㎜ 이상) 신축이 전년대비 15개소 증가하는 등 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있으나, 블록간 공급량 변화가 커 유량계 및 경계밸브 점검 필요

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

□ 누수탐지 시행 : 873㎥/일 공급량 감소

ㅇ 4월 실적 : 13건(50㎜ 이하 12건, 80㎜ 이상 1건)

ㅇ 탐지대상 : 노후관이 많은 재개발 예정지 집중탐지(노량진동, 신길동 등)

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 4월 실적 : 14건(50㎜ 이하 14건, 80㎜ 이상 0건)

ㅇ 정비방법 : 새들잠금, 맞이음 등 분기점 폐쇄 시행

Ⅳ		향후 추진계획

□ 중블록 공급량 정확도 개선

ㅇ 독산배수지 수계전환 구역 유량계 설치 후 변경된 급수구역 경계 현행화(GIS 수정)

ㅇ 유수율 저조 및 과대 중블록 경계 및 수전 자료 점검

□ 지속적인 공급량 변화추세 감시

ㅇ 관악구 지역 유수율 과대·과소 중블록 해소를 위한 유량계산 방법 재검토

ㅇ 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변화 감시

ㅇ 노량진5구역 등 관리처분인가에 따른 이주 및 철거가 진행되고 있는 재개발 지역 집중관리 필요

ㅇ 영등포구 지속적인 공급량 증가에 따른 원인분석 필요

붙임 : 1. 2024년 4월 블록월간보고서 1부.

2. 중블록 관리카드 각1부.  끝.