문서번호	기전과-6022
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신지수		이래운	05/21
			채충일
협 조

우기 대비 양수기(엔진, 수중펌프] 점검 계획

2024. 05.

남부도로사업소

(기전과)

우기 대비 양수기(엔진, 수중펌프) 점검 계획

기전과장 :채 충 일 ☎3284-5430  담 당 : 신 지 수 ☎5435

여름철(우기) 대비 우리사업소에서 관리 중인 양수기(엔진, 수중펌프)에 대한 전문가 및 자체 합동점검을 실시하고자 함.

▢ 관련 근거

○ 2024년 도로기전시설물 유지관리 계획(기전과-817, 2024. 1. 19.)

- 양수기(엔진, 수중펌프) 점검

▢ 장비 현황

○ 엔진양수기 : 9대

용량(HP)	수량(대)	양정(m)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스
					구경(mm)	길이(m)
5.5	2	32	0.5	380	75	10
10	4	15	1.2	380	100	120
15	3	30	1.2	380	100	30
20	2	15	3	380	150	10
75	1	50	3.5	380	200	6

용량(HP)	수량(대)	양정(m)	토출량 (㎥/min)	연료	호스
					구경(mm)	길이(m)
53	2	26	2.5	경유	100	150
13	2	32	2	휘발유	100	30
5.5	5	32	1	휘발유	75	150

○ 수중펌프 : 12대

▢ 점검 개요

○ 건  명 : 양수기(엔진, 수중펌프) 점검

○ 기  간 : '24. 5. 22.(수) 14:00 ~ 16:00

○ 내  용 : 엔진양수기, 수중펌프에 대한 전문가 합동점검

○ 대  상 : 펌프류 ⇨ 엔진펌프, 엔진양수기, 수중펌프 등

○ 전문업체 : 엔진양수기, 수중펌프(연간단가) 제작업체 합동점검

○ 소요예산 : ********

▢ 점검 내용

○ 엔진펌프 전문가 점검 및 가동상태 점검

○ 엔진양수기, 수중펌프 정상 가동 상태 및 토출상태 점검

○ 양수기 보유 수량 및 망실여부 확인

○ 양수기 사용법 숙지 및 보관상태 점검

수중펌프 전문가 합동점검	엔진양수기 점검

▢ 향후계획

○ '24. 5. 23. : 양수기 점검 결과 보고.

붙임  점검견적서 1부.  끝.