문서번호	산지방재과-5855
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사면총괄팀장	산지방재과장
장훈		김종유	05/21
			박동욱
협조

2024년 사방시설 보수정비 사업

서면심의 결과보고(노원구)

2024. 5.

푸른도시여가국

(산지방재과)

2024년 사방시설 보수정비 사업 서면심의 결과보고

노원구 상계동 산155-1 등 5개소 사방시설 보수정비 사업 계획에 대하여 서면 설계심의를 실시하고 그 결과를 보고드림

***********************************

□ 심의대상

ㅇ 사 업 명 : 2024년 사방시설 보수정비 사업

ㅇ 위    치 : 상계동 산155-1 등 5개소

ㅇ 사업기간 : 2024. 5. ~ 6.

*****************************************

ㅇ 대상지 개요

***	***	*******	****
***		*******
*	**********	******	**********************
*	****************	******	*************************************************
*	*****************	******	********************************

□ 현황사진

*	*	*
************	************	*************

□ 심의결과

ㅇ 심의구분: 서면심의

ㅇ 심의결과: 조건부 가결

ㅇ 심의의견

【안전관리관련】

- 공사 시행 시 공사참여자의 안전사고 및 주민불편사항이 발생하지 않도록 안전관리대책(공사안내간판, 안전시설, 안전도우미 등 배치도) 수립 및 안전관리 철저

- 중대재해처벌과 관련, 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조(안전관리비) 및 행정2부시장 방침 제40호(건설혁신과-2649,2022.2.25.)에 따라 산업안전보건관리비와 별개로 공사장 주변 통행 안전관리대책 비용 등(안전관리비) 계상 검토 필요

【사면 및 현장관리】

- 시설물 주변 수목 및 초화류 등이 훼손되지 않도록 전반적인 현장관리 철저

- 시설물은 주변환경을 고려 자연소재 적용 및 경관적으로 어우러질 수 있도록 정비

- 제거되는 지장목은 계류 및 비탈면에 적치되지 않도록 당일 현장 반출 또는, 쓰러지거나 미끄러지지 않도록 고정하여 야적(벌채목 쌓기 가이드라인 참조)

【서울형 매력가든】

- 상계동 산122-1 등 기슭막이 상부 비탈면 토사 밀림이 생기지 않도록 초화류(맥문동 등) 및 다양한 식생녹화를 통해 「서울형 매력가든」이 적용된 비탈면 안정화 방안 검토

※「서울형 매력가든 가이드라인 참조」, 조경과-4075(2024. 3. 28.)호

【일반사항】

- 풍수해 대비를 위해 장마철 전 공사가 완료될 수 있도록 추진

- 사업지 착·준공 보고 철저 및 공사 후 시설물 유지관리 계획 반영 검토

□ 향후계획

ㅇ 상기 심의의견을 해당 자치구(노원구)에 통보

붙임  1. 설계내역서 각 1부.

2. 설계도면 각 1부.

3. 설계심의 결과서 1부.

4. 서울시 벌채목 쌓기 가이드라인 1부.  끝.