아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	건축물 소유자(관리자)귀하( )
(경유)
제목	2024년 옥내급수관(정체수) 수질검사 실시 알림

1. 서울특별시 상수도 행정에 협조해 주셔서 감사드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 계시는 건축물은 수도법 제33조(위생상의 조치) 규정에 따라 2년 주기로 옥내급수관 상태검사(수질검사)를 실시하여야 하는 시설로, 올해 옥내급수관 상태검사 실시 대상 건물임을 안내하오니

3. 붙임 '옥내급수관 상태검사(수질검사) 실시 안내문'을 참조하시어 검사 시행 후 수질검사 성적서를 우리 사업소로 제출하시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 검사시기

1) 최초 일반검사

- 해당 건축물 또는 시설의 준공검사(급수관의 갱생, 교체 등의 조치 한 경우도 포함)를        실시한 날부터 5년이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내 실시

2) 2회 이후의 일반검사

- 최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 2년마다 실시

나. 검사방법

1) 검사기관 : 환경부 지정 먹는물 수질검사기관 (붙임 참조)

2) 검사항목 : pH, 탁도, 색도, 철, 구리, 아연, 납 등 7개 항목

3) 채수방법 : 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 물 1L 채취

4) 건물이 여러 동으로 구성된 경우 각 동마다 실시

다. "저수조 관리시스템" 정식운영에 따른 안내

1) 접속주소 : http://arisu.seoul.go.kr//wttnk/

2) 개    요 : 저수조 청소 등 위생조치 결과를 전산으로 제출(등록), 관리

- 제출자료 : 옥내급수관 수질검사결과(7게 항목)

3) 사용주체 ; (제출)건물관리자,수질검사기관  ※회원가입필요

(승인)사업소 저수조 담당

4)시스템미등록 건축물(시설) : 사업소 자료 제출

- 전화 수시 문의 담당자 : 오정한(전화 : 02-3146-4896)

- 이 메 일 : exam71@seoul.go.kr

라. 벌    칙

1) 근    거 : 수도법 제83조의 6호

2) 규정을 위반하여 소독 등 위생조치 또는 세척 등 조치를 하지 아니한 건축물(시설)의        소유자 또는 관리자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

붙임  1. 2024년 옥내급수관(정체수) 수질검사 대상목록 1부.

2. 2023년 옥내급수관 상태검사(수질검사) 실시 관련 문서 1부.

	강남수도사업소장
주무관	오정한		시설운영팀장	이정훈		시설관리과장	05/21
임인택
협조자
시행	시설관리과-8955	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4896	/전송	02-3146-4939	/	exam71@seoul.go.kr	/	부분공개(6)