아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급) 자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획 보고

1. 관련근거

가. 市예방과-12058(2024.5.22.)호,「(긴급) 자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획」

나. 市예방과-12070(2024.5.22.)호,「(긴급) 자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림」

2. 동대문 환경자원센터 화재 관련, 자원순환 관련시설에 대한 선제적 안전관리 및 화재안전성 강화를 위한 「(긴급) 자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획」을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2024. 5. 29.(수) 13:30

나. 대    상 : 폐기물재활용시설 1개소 (원효로 100-38, 용산구 재활용 선별장)

다. 인    원 : 화재안전조사관 2조, 위험물안전조사관

라. 방    법 : 부분조사(화재안전조사관 2인 1조) 및 합동점검

마. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제11호·제13호*

*위험물 안전관리에 관한 사항

바. 주요내용 : 화재안전조사, 안전컨설팅 및 실태조사

사. 중점 추진사항

(화재안전조사) 소방시설 유지·관리 및 피난·방화시설 관리실태 집중 확인

- 소화펌프 및 제어반 등 소방시설 유지·관리 및 자체 정기점검 적정 실시 여부

- 방화문 및 방화셔터 등 피난·방화시설 폐쇄·훼손·잠금 및 작동 장애 여부 등

☞ 위법사항 적발 시 관계법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

(안전컨설팅) 폐기물 등 분리 적재(보관) 및 피난동선 등 확보 중점 지도

- 탈취설비(RTO) 화재 안전관리 및 가연성 폐기물 소분 보관 등 소방안전 교육

- 화재예방 강화 및 화재시 피난대피 유도, 초기소화 등 신속한 초동대응방법 등

※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

(실태조사) 저장·취급 위험물 및 폐기물 등 정보 관리카드 자료 현행화

- 탈취설비(RTO), 약액세정탑 설치 여부 및 소방시설, 위험물 및 폐기물 현황 등

3. 행정사항

가. 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진 결과는 2024. 6. 12.(수) 까지 제출 및 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. (긴급) 자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획(방침서) 1부.

2. 70. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

화재안전조사관	이학성		검사지도팀장	장인덕		예방과장	05/23
代장인덕
협조자
시행	예방과-5142	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1481	/전송	02-2187-8172	/	2022011710008@seoul.go.kr	/	부분공개(6)