아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	활성탄지 실내 및 외부 대기오존 관리 추진계획 통보

1. 수질과-4537(2024.5.22.)호와 관련입니다.

2. "소형생물 대응 오존처리 강화"에 따른 「활성탄지 실내 및 외부 대기오존 관리 추진계획」을 "붙임"과 같이 송부하오니, 각 기관(부서)에서는 소형생물 대응 최적의 고도정수처리 공정 운영이 될 수 있도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 소형생물 대응 오존처리 및 활성탄흡착지 운영 관리 강화(정수센터)

- 소형생물 제거를 위한 최적의 오존 공정 운영

※ 활성탄흡착지로 유입되는 유충이 불활성화 될 수 있도록 오존 주입

- 근로자 위해 예방을 위한 작업환경 준수 및 외부 대기오존 모니터링 관리

나. 활성탄흡착지 운영 관리 개선 및 자체 시설개선 추진(정수센터)

- 현장 여건에 따라 낙차 최소화 운영 및 유입수로 배오존설비 개선 등 시행('24년)

※ 유입수로 배오존설비 추가 설치 등 필요 시 '25년도 예산반영 조치

다. 「서울시 고도정수처리 운영 매뉴얼」 개정(물연구원)

- 소형생물 활동시기별 고도정수처리 운영 및 관리방안 등

라. 운영관리 개선 후 필요 시 배오존설비 추가 설치 등 개선방안 마련(기전설비과)

붙임 : 1. 활성탄지 실내 및 외부 대기오존 관리 추진계획 1부.

2. 정수센터별 검토의견 및 대기오존 측정기록부(양식) 각 1부.  끝.

	생 산 관 리 과 장
수신자	생산관리과장, 기전설비과장, 기술진단과장, 정수센터, 서울물연구원장
주무관	임태섭		수질과장	이창하		생산부장	05/23
代김형준
협조자
시행	수질과-4636	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1019	/	limts@seoul.go.kr	/	부분공개(5)