아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	서울시 무장애숲길 매뉴얼 알림

1. 보행약자를 위한 무장애숲길 조성 시 대상지 현황분석, 조성원칙, 유형별 적용기준 등 공통된 표준모델 마련을 위해「서울시 무장애숲길 매뉴얼」제작하여 자료를 공유하오니 업무에 적극 활용하시기 바라며,

2. 아울러 무장애숲길 조성 시 데크로드 하부 식생복원과 테크 기초 인공구조물 주변 경관 개선을 위해 아래 유의사항을 참고하여 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

[무장애숲길 조성 시 유의사항]

가. 데크로드 하부 및 주변 훼손지 산림복원 실시

- 데크로드 조성 시 구조물 하부 기존 답압된 등산로 노면 또는 주변 샛길 등 산림훼손 구간은 데크로드 설치 전 훼손된 노면의 식생지반 정비, 초류종자 파종, 식생매트 설치 등을 통해 산림복원 실시

※ 데크로드 설치 후 답압된 등산로와 주변 훼손지의 생태적 복원 유도

나. 데크 인공구조물 주변 산림경관 개선

- 데크로드 하부 인공구조물(기둥, 기초콘크리트 등)은 데크구조물의 높이와 주변 산림식생의 특성에 따라 인공구조물이 차폐될 수 있도록 초화류·관목 및 교목 식재

※ 데크 하부 기둥 등 측면 차폐를 위해 목재판재 등 인공가림막 설치 지양

※ 구조물이 높이에 따라 차폐효과를 위해 상록교목을 반영하여 겨울철 경관 개선

- 식재 시 사면안정을 위한 흙막이 설치하여 지반을 안정시키고 흙막이 상단부과 하단부 주변을 산림식생으로 복원

※ 인공구조물과 자연식생이 유기적으로 결합되는 자연스러운 경관 연출

다. 기타사항

- 무장애숲길 조성으로 단절되거나 불필요한 샛길은 적극 폐쇄하고 해당 구간은 주변 생태환경에 적합한 토착수종을 선정하여 생태적 산림복원 유도

붙임  서울시 무장애숲길 매뉴얼(대용량 파일로 별도송부) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동부공원여가센터소장, 중부공원여가센터소장, 서부공원여가센터소장, 북부공원여가센터소장, 자치구 공원녹지과
주무관	윤정환		자연생태기획팀장	신재원		자연생태과장	전결 05/28
한정훈
협조자
시행	자연생태과-10865	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 씨티스퀘어 8층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2165	/전송	02-3133-1083	/	junghwanie@seoul.go.kr	/	대시민공개