아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2024.5.16.~ 5.26.) (이첩)

1. *********************************.

2.  '24.5.16.~ 5.26.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(떨어짐, 끼임, 깔림 등 3건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고 사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포 조치 요망

가. 떨어짐 사고

1) 사다리식 통로의 높이가 7m를 초과할 경우, 2.5m 되는 지점부터 등받이물을 설치하거나 안전대 부착설비(수직구명줄)를 설치·안전대를 착용한 후 부착설비를 걸어 이동하는 조치를 하여야 함

2) 사다리를 이용하여 이동 시, 안전모를 착용하고 턱끈을 반드시 결속하여야 함

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

나. 깔림 사고

1) 지게차 접촉 위험지역에 출입을 금지하여야 하며 운전석 이외에는 절대 탑승을 금지하여야 함

※ 市 유사 사업장 : 농업기술센터, 상수도사업본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

다. 끼임 사고

1) 정비, 수리 등의 작업 시 기계 작동을 정지하고 안전매트 또는 광전자식 방호장치를 설치하여 작업 구역 내 근로자가 들어가더라도 로봇 등 기계가 정지 될 수 있도록 조치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

**************************************.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 홍은119안전센터장, 북가좌119안전센터장, 북아현119안전센터장
소방사	문진우		행정팀장	박귀호		소방행정과장	05/28
이대우
협조자
시행	소방행정과-5475	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 소방행정과 (연희동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5414	/전송	02-2187-8350	/	jinu9602@seoul.go.kr	/	부분공개(6)