옥내급수관 교체 지원 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-8327			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	박행종	05/30
결재일자		2024. 5. 30.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********8*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 5월 27일(월요일)

□ 일반현황

****	*********	******	********************** ***********
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다세대주택

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.27	mg/L	0.23	NTU	mg/L	-	-

○ 현장컨설팅 내용

- 해당 주택은 1993년 5월 허가된 법인명의의 다세대주택으로 '24. 5. 27.(월) 오전중

옥내급수관 지원에 대한 문의를 하였고, 당일 오후 3시 50분경 현장 방문하였음.

- 계량기, 싱크대(주방), 보일러는 배관이 노출 되어 있어 육안으로 내식성관이 확인됨.

- 화장실의 세면대 및 샤워기의 수전밸브가 부식 정도가 심하여 파손 우려가 있었으나,

민원인의 수전밸브 개폐 요청으로 총 4곳(세면대 및 샤워기의 각 냉온수관)의 내시경 검사를          진행, 전부 내식성관으로 확인됨.

□ 상담내용

- 해당 주택 급수관의 육안 및 내시경 검사 결과 내식성관으로 확인되었으며, 수질검사에 의한             탁도와 잔류염소가 기준치 이내로 옥내급수관 지원 대상에 부적합함을 민원인에게 설명 후

컨설팅 종료.

끝.