펌뷸런스 심장충격기 점검표(5월)				결재	소방위				진압3대장		현장대응단장
현장대응단-3389					박형태				유제선		06/04
											정기연
점 검 일 시	_2024년 _6월 _1일		소방서/부서명	관악소방서 현장대응단
제품명(제조사)	I-PAD CU-SP1		제조년일	2019년 6월 21일
제품시리얼번호	G1R18J241		차랑번호 (설치장소)	998저3355 관악22호
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 :
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				기본형으로 해당 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-				″
- 심장충격 패들 케이블			-				″
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			-				″
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-				″
- 기록용지			-				″
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				″
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-				″
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방위 성명 박형태								박형태

* 5월중 미사용