문서번호	누수대응과-5305
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		代강정구	06/04
			전태호
협조
	주무관		강정구

강북구 수유동 410-280 (국립재활원 사거리)

상수도관 누수 조치결과 보고

2024. 06.

시 설 부

(누수대응과)

강북구 수유동 410-280 (국립재활원 사거리)

상수도관 누수 조치결과 보고

강북구 수유동 410-280 (국립재활원 사거리)내에서 발생한 상수도관(D300㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수발생현황

ㅇ 일    시 : ’24. 6. 1. (토) 05:12 (재난정보고유방)

ㅇ 위    치 : 강북구 수유동 410-280 (국립재활원 사거리)

ㅇ 구경(관종) : 배수관 D300㎜ (1988년, DCIP)

ㅇ 누수형태 : 상수도관 곡관 상단부 누수

********

**********************************************

***************************

***************

ㅇ 특이사항

- 아리수본부장, 급수부장, 시설부장 현장 지휘 / 강북구청장, 구의회 의장 지원 방안 협의

- 본부(급수부, 시설부), 수도사업소(중부, 동부) 직원 비상 근무

- 단수관련 주민 안내 재난문자 발송

□ 피해현황

ㅇ 단수 세대 : 2,500세대

- 수계전환 시행하여 단수 구역 축소 (수유배수지 → 월계배수지로 변경)

※ (당초) 5,000세대 → (축소) 2,500세대

- 비상 급수 자원 지원 (급수차 6대, 아리수 병물 2L 13,946병)

ㅇ 교통 통제 : 왕복 4개차로 중 2개차로 점용 (소통원활)

□ 언론보도

ㅇ KBS, YTN 등 다수 (☞ 서울 수유동에서 상수도관 터져...일부 가구 단수)

□ 조치사항

****************	****************	*****
***************	**	*****
*********************	*	*****
*********	**	*****
**************
*******		*****
****************
***********************

□ 행정사항

ㅇ 비상 근무자 초과근무 시행

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 누수복구에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.