문서번호	급수운영과-8254
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조승수	김윤환	06/05
		代김윤환

동영상 촬영계획 승인 요청 검토보고

[2024년 신림동외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사]

2024. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

동영상 촬영계획 승인요청 검토보고

「2024년 신림동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 동영상 촬영계획 승인요청에 따라 검토사항을 아래와 같이 보고드림.

※관련문서 : 공사감독2처-6724(2024.6.3.) 「동영상 촬영계획 승인요청(2024년 신림동외 6개동 장기사용」

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2024년 신림동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2024.04.25. ~ 2024.12.13.

□ 공사금액 : ***************

□ 공사개요 : *************************

□ 시공업체 : 융희건설 주식회사 대표 장용운

□ 건설사업관리단 : 서울시설공단 공사감독2처

2		검토내용

□ 관련근거

❍ 시장 방침 제143호('23.11.24.)호 "부실시공 Zero 서울" 추진계획

❍ 市 방재시설부-3432('24.3.15.)호 "(공공)건설공사장 동영상 기록

관리 확대 시행 알림"

□ 주요내용

❍ 2022년 7월부터, 100억이상 공공발주 공사장에 대하여 건설공사

전과정을 동영상으로 촬영하여 기록관리하고 있는 사항을 상기방침에

따라 100억원 미만까지 확대 시행하게 되어 세부계획을 수립하고자 함

구 분	검 토 내 용		지 시 내 용	점 검 사 항
촬영범위	중요공종촬영	본 공사 품질시공관리를 위해 중요하다고 판단되는 공종으로 촬영대상이 적정함	계획서 외 중요공종 발생시 추가하여 촬영	공단검토안 적정함
촬영방법	시공과정 단계별 촬영	안전·품질확보, 사고원인 분석등 증빙자료 활용하기에 시설물 설치 및 관로부설 등 촬영방법이 적정함	공종의 시작,진행,완료단계가 포함될수 있도록 동일한 위치에서 촬영	공단검토안 적정함
장비 및 인력	200만 화소이상 스마트폰, 삼각대등	작업 전 과정 촬영하기에 장비 및 인력 적정함	주기적인 동영상 촬영상태, 백업등 관리철저	공단검토안 적정함
제출방식	편집 및 제출	5분이내 동영상 기록관리를 위해 주요 공종 작업시공 촬영후 타임랩스 기법을 활용하여 편집함이 적절함	촬영분 편집후 저장매체로 제출	공단검토안 적정함
비용정산	설계변경 반영 여부	촬영 장비 및 저장매체 구입비등은 안전관리비로 반영	증빙자료(전자세금계산서 등) 준비 철저	공단검토안 적정함

□ 검토내용

□ 중요공종 대상

구 분	촬영대상	촬영주기	공종별 소요시간	촬영횟수
상수도공 구조물공 토공	직관부	1일 부설연장 중 1회 촬영 시공 전·중·후	각 1일 약 5분	1회
	분기, 곡관부	곡관부설, 분기연결시 촬영 시공 전·중·후	각 1일 약 5분	1회
	밸브실부	밸브실 시공시 시공 후	각 1일 약 5분	1회
	연결부 (기존관 연결)	기존연결 시 촬영 시공 전·중·후	각 1일 약 5분	1회

구 분	촬영대상	촬영주기	공종별 소요시간	촬영횟수
상수도공 구조물공 토공	연결부 (가정인입관 연결)	가정인입관 연결시 시공후	각 1일 약 30초	1회
	부단수부	부단수차단, 분기시 촬영 시공 중·후	각 1일 약 8분	1회
	밸브부	밸브실 시공시 시공후	각 1일 약 3분	1회
	환토 되메우기	1일 상수도공 시공후 환토 되메우기 및 다짐시촬영 시공 전·중·후	각 1일 약 6분	1회
※ 개인용 휴대폰으로 시공 전과정 촬영하여 컷편집을 활영하여 10분이내 편집

3		조치계획

□ 회신사항

ㅇ 동영상 촬영계획서 검토결과 적정함에 따라 서울시설공단으로 적정 및 승인 통보하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 동영상 촬영계획 승인요청 1부.

2. 동영상 촬영계획 검토보고서 1부.

3. 동영상 촬영계획서 1부.

4. 방재시설부 관련공문 1부.

5. 시장방침 관련공문 1부.

6. 공사장 동영상기록관리 매뉴얼 1부.  끝.