소방차량 고장발생보고(용산6-1호)

장비명(건명)	구급차(용산6-1호)		관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2024. 6. 9.		장 소	제일카랜드 공업사
차량등록번호	998다 5026
조 치 사 항	우측 뒷바퀴TPMS 센서 및 공기주입구 교환
원인 및 상태	우측 뒷바퀴TPMS 센서 및 공기주입구 파손
담당자 의견	전문 정비업체 입고 후 수리요함
그 밖의 사 항	주행거리 : 128,810km
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 6월 9일 장비담당자 1팀 계급 소방위 전형관 (인) 2팀 계급 소방위 김영구 (인) 3팀 계급 소방경 최창순 (인) 소방기관의 장 귀하

수신자	소방행정과장

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.

소방교	강민수		진압2대장	이기열		현장대응단장	06/10
박병재
협조자	차량팀장	김영구
시행	현장대응단-2553	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34, 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	kkkms1231@seoul.go.kr	/	부분공개(6)