아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	강북아리수정수센터 집수정 차수판 설치 및 송수중단에 따른 급수운영 협조요청

1. 강북아리수정수센터 「정수지 1지 유출밸브 교체」와 관련 유출부 집수정 차수판       설치작업을 아래와 같이 실시코자하오니 배수지 항청소 등 급수운영에 참고하시고     작업이 정상진행될 수 있도록 적극 협조해주시기 바랍니다.

가. 작업일정(총3회)

작 업 일	작 업 내 용	비 고
'24.6.14.(금)	1정수지 유출부 집수정 계단 치핑	사전조사(3.12.) 결과 차수판 간섭부 제거 필요
'24.6.17.(월)	1정수지 유출부 차수판 설치
'24.6.20.(목)	1정수지 유출부 차수판 철거

나. 작업 소요시간

구 분	시 작	종 료	소요시간	비 고
사 전 준 비	07:00	08:00	1시간	작업준비 및 작업자 안전 교육
생 산 중 지	08:00	08:30	30분	송수중단 수처리 공정 조정
공정별 작업	08:30	11:30	3시간	총 3회 작업
생 산 재 개	11:30	12:00	30분	생산재개 수처리 공정 조정

- 송수펌프 중단 : 08:30 ~ 12:00

붙임 : 1. 정수지(1,3지) 유입유출밸브 교체공사 공정표 1부.

2. 수처리 공정작업(생산중지, 재개) 세부 절차 1부.

3. 정수지 유입·유출밸브 교체 계획 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	중부수도사업소장, 서부수도사업소장, 동부수도사업소장, 북부수도사업소장, 구리시장(수도과장), 남양주시상하수도관리센터소장(수도과장)
주무관	이진근		정수시설과장	06/11
최병희
협조자
시행	정수시설과-1973	(	2024. 6. 11.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171, 서울시청본관 3층 (태평로1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5873	/전송	02-3146-5807	/	proenjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)