문서번호	수도자재관리센터-12788
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		행정관리팀장		소장
윤호현		김영미		06/17
				홍영전
협 조

2024년 정기 위험성평가 실시결과 보고

2024.  6.

수도자재관리센터

(행정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?		■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 정기 위험성평가 실시결과 보고

수도자재관리센터소장 : 홍영전☎3146-1901 행정관리팀장 : 김영미☎1910 담당 : 윤호현☎1913

우리 센터 중대재해 예방 및 위험요인 개선을 위한 정기 위험성평가를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 산업안전보건법 제36조(위험성 평가의 실시)

□ 중대재해처벌법시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)

□ ’24년 서울아리수본부 중대산업재해 예방 안전계획(안전조사과-1283, '24.2.5.)

□ ’24년 정기 위험성평가 추진계획(안전조사과-3985, '24.4.15.)

□ ’24년 정기 위험성평가 추진계획(수도자재관리센터-7996, '24.4.24.)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 평가기간 : 2024. 5. 1. ~ 5. 31.

□ 평가대상 : 센터 내 청사 및 부속건물

연번	공정별 사업장	개소	세 부 장 소	비 고
1	청 사 관 리 (본관, 경비실)	3	▸1,2층 업무공간(소장실 포함) ▸체력단련실, 구내식당, 서고 및 기타 부속 ▸경비실(당직실)	행정관리팀
2	공사자재관리 (창고)	1	▸소형자재 창고 및 업무공간 ▸대형자재 적치장 및 업무공간	공사자재관리팀
3	계량기 관리 (창고)	1	▸계량기 창고 ▸폐계량기 적치장	계량기관리팀
4	계량기 관리 (검사실)	4	▸계량기 검사실(대형, 소형) 및 업무공간	계량기관리팀

□ 평가방법 : 자체(표준안 활용) + 본부 안전조사과 컨설팅

ㅇ 안건보건관리책임자가 중심이 되어 표준안 등을 활용하여 자체 수행

ㅇ 본부 안전조사과 현장컨설팅 활용으로 위험성 평가 직원 역량 강화

ㅇ 센터 관리감독자, 총괄담당, 팀별 안전담당, 각 사업장별 담당자(소형반, 대형반, 검사실, 계량기창고), 전직원 참여

ㅇ 평가절차

	[1단계] 위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집
	[2단계] 사업장 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악
	[3단계] 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정
	[4단계] 유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단
	[5단계] 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행

ㅇ 평가기준

- 위험요인을 파악하여 위험성의 크기에 따라 평가(1~20점)

-*******************************

- 위험성 추정 및 결정

▸위험성 추정표(5×4)

중대성 가능성	4(최대)	3(대)	2(중)	1(소)
5(최상)	20	15	10	5
4(상)	16	12	8	4
3(중)	12	9	6	3
2(하)	8	6	4	2
1(최하)	4	3	2	1

▸위험성 결정(5×4 위험성 추정기준)

위험성 수준		허용가능여부	관리기준
1~3	매우낮음	허용가능	현재의 안전대책 유지
4~6	낮음		안전정보 및 주기적 안전보건교육의 제공이 필요한 위험
8	보통	허용 불가능	정비, 보수기간 전에 안전보건 대책을 수립하고 개선해야 할 위험
9~12	약간높음		즉시 개선
15	높음		긴급 임시안전대책 수립 후 작업실시하고, 정비, 보수기간 전에 안전보건대책 수립후 개선해야 할 위험
16~20	매우높음		즉시 작업중지(작업을 지속하려면 즉시개선 실행하는 위험)

Ⅲ		추 진 결 과

□ 위험성평가 실시결과

ㅇ 위험성평가 대상 및 유해위험요인 수

구분	공정명	유해·위험요인
A	청사관리 (본관, 경비실) -***	***********************************************
		*************************************************
		***************************************
		*********************************************** *************
B	공사자재관리 (창고, 적치장) -***	*****************************************
C	계량기관리 (창고, 적치장) -***	*******************************
D	계량기관리 (검사실) -***	***************************************
		***********************************************
		*******************************************************************************
		***********************************************************************

구분	공정명	***************
		*	***	***	*	****	**	*****
A	청사관리(본관, 경비실)	***	***	**	*	*	*	*
B	공사자재관리(창고, 적치장)	***	**	**	*	*	*	*
C	계량기관리(창고, 적치장)	***	**	**	*	*	*	*
D	계량기관리(검사실)	***	**	**	*	*	*	*

ㅇ 유해·위험요인 개선대상 : ****

□ 유해·위험요인 개선대상 조치사항

ㅇ 2024년 위험성평가 유해·위험요인 개선대상 *******************

ㅇ 개선조치 완료후 평균위험성 수준 감소***************************

(’24. 6.현재)

구분	공정명	개선사항(건)			위험도(평균)		비 고
		대상	완료	조치중	개선전	개선후
	합계(개선:계/위험도:평균)	**	*	*	****	***
A	청사관리(본관, 경비실)	*	*	*	****	***
B	공사자재관리(창고, 적치장)	*	*	*	*	*
C	계량기관리(창고, 적치장)	*	*	*	*	*
D	계량기관리(검사실)	*	*	*	***	***

Ⅳ		향 후 계 획

□ 유해·위험요인 개선대상 조치

ㅇ 24년 개선대상 유해·위험요인 개선조치 예정(2024. 7. 31 까지)

ㅇ 향후 수시 점검 등 유해·위험요인 파악 후 개선 및 보완 조치

□ 위험성평가 결과 공유

ㅇ 24년 2/4분기 산업안전보건위원회 위험성평가 결과 보고

ㅇ 위험성평가 결과 전직원 교육

ㅇ 위험성평가 결과 전직원 공람 및 행정포털 부서업무공지 게시판 게시

□ 행정사항

ㅇ 위험성평가 관련 문서 기록보존(3년)

※ 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록‧보존)

ㅇ 결과보고

- 위험성평가 결과 본부 제출

붙임 : 위험성 평가표 및 개선결과표 각 1부.  끝.