아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수도 원인자 이설공사 협조 및 조치 요청(구로2동 주택가 공동주차장 건설사업)

1. 상수도시설물 유지관리에 적극 협조해 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 현재 시행중인「구로2동 주택가 공동주차장 건설사업」과 관련하여 현장 내 상수도 매달기 구간의 콘크리트, H빔 구조물 및 흙막이 철판 등으로 상수도관 유지관리에 어려움이 있어 협조 사항을 아래와 같이 요청하오니 조치완료 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

< 아     래 >

가. 상수도관 주변 및 상단부에 있는 콘크리트, H빔 구조물 및 흙막이 철판 등 철거(구조물 철거 시 상수도 부단수 차단 후 공사 시행)- 붙임문서 참고

나. 상수도 시설물(밸브, 상수도관)에 대한 지하매설물 이격거리 준수

다. 구조물 철거 및 지하매설물 이설 등은 수도사업소 입회하에 공사 시행

- 현장조치 및 결과(현장사진 첨부) 미 통보시 상수도 원인자 이설공사 준공 불가

- 상수도 원인자 이설 준공완료 후 공동주차장 수도계량기 설치 예정

마. 상수도관 매달기 되메우기 시 양질의 모래를 사용하여 물다짐 시행

붙임 : 공사현장 상세 조치요청 내용 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	代노병권		급수운영과장	06/18
권오정
협조자
시행	급수운영과-10434	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(7)