아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	호스릴 비상소화장치 개선 계획에 따른 연결금속구 교체 계획 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-1678(2024.3.15.)호 "호스릴 비상소화장치 관리실태 긴급 점검 계획"

나. 재난관리과-2629(2024.4.23.)호 "호스릴 비상소화장치 개선 계획"

2. 호스릴 비상소화장치 개선 계획에 따른 연결금속구 교체 계획을 다음과 같이 알리오니 현장대응단 및 각 안전센터에서는 해당 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2024.6.22.(토) ~ 2024.6.28.(금)

나. 대    상: 호스릴 구조 일체형 비상소화장치 36개소(기설치 315호 제외)

다. 교체방법: 호스릴 비상소화장치함 내 앵글밸브 및 연결금속구 제거 후

KFI인증 중간연결금속구를 지상식소화전과 호스에 직접 연결

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 안전센터에서는 KFI인증 중간연결금속구로 교체 후 제거한 앵글밸브 및 중간연결금속구는 반납하여 주시고,

○ 교체결과는 [붙임1] 서식에 따라 작성하여 2024.7.1(월)한 재난관리과(대응총괄팀)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  연결금속구 교체 결과보고 서식 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
수신자	현장대응단장, 우이119안전센터장, 미아119안전센터장, 삼각산119안전센터장
소방교	박상민		대응총괄팀장	박종구		재난관리과장	06/18
차근철
협조자
시행	재난관리과-3907	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	psm7796@seoul.go.kr	/	부분공개(5)