문서번호	급수운영과-10946
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		06/19
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			代김태규

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 6. 17.)

2024. 6. 18.(화)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 6. 17.(월))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 6. 17.(월) / 기온: 최저 18.9, 최고 30.2℃

ㅇ 공 급 량: 397,178㎥ (전년대비 증 26,117㎥)

- 6월 공급량: 6,503,648㎥ (전년대비 증 94,595㎥)

- 2024년 공급량: 60,999천㎥ (전년대비 증 671천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 12수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	27,291	20,386	14,790	-5,881	-486	1,518
	0	0	0	0	0	0
6월 16일	369,887	71,639	89,195	139,058	78,115	8,120
6월 17일	397,178	92,025	103,985	133,177	77,629	9,638

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	27,291	-909	-948	-178	-34	186	-104	-4,026	-215	-8	9,934
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 16일	369,887	14,144	12,593	4,976	21,331	15,594	4,713	63,864	11,561	17,986	26,686
6월 17일	397,178	13,235	11,645	4,798	21,297	15,780	4,609	59,838	11,346	17,978	36,620

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
794	2,569	1,033	14,572	2,383	2,119	641	85	-222	3,138	-3,084	-435
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13,541	8,774	5,189	20,197	-5,644	30,214	16,272	1,536	6,403	45,269	26,703	7,985
14,335	11,343	6,222	34,769	-3,261	32,333	16,913	1,621	6,181	48,407	23,619	7,550

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	7,747	-2,091	-418	499	-440	-310	-100	-1,297	475	-1,804	686
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 10일	389,431	15,326	12,063	4,299	21,737	16,090	4,709	61,135	10,871	19,782	35,934
6월 17일	397,178	13,235	11,645	4,798	21,297	15,780	4,609	59,838	11,346	17,978	36,620

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-71	330	258	2,753	1,531	-447	-215	-1,397	-194	1,393	8,068	538
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14,406	11,013	5,964	32,016	-4,792	32,780	17,128	3,018	6,375	47,014	15,551	7,012
14,335	11,343	6,222	34,769	-3,261	32,333	16,913	1,621	6,181	48,407	23,619	7,550

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	671,636	159,460	-123,341	19,574	69,893	-9,957	56,954	-265,507	-71,017	669,074	-165,896
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~6.17	60,327,649	1,871,166	2,139,314	751,830	3,365,802	2,429,621	586,016	9,809,779	1,805,164	2,191,316	5,309,976
24.1.1~6.17	60,999,285	2,030,626	2,015,973	771,404	3,435,695	2,419,664	642,970	9,544,272	1,734,147	2,860,390	5,144,080

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-5,898	-19,013	-176,616	466,749	-723,331	-302,061	711,427	-31,895	1,813	63,718	348,852	-1,346
0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2,093,216	1,630,729	1,070,502	3,295,868	-84,976	5,825,367	1,770,812	306,936	998,840	7,356,387	4,542,496	1,261,488
2,087,318	1,611,716	893,886	3,762,617	-808,307	5,523,306	2,482,239	275,041	1,000,653	7,420,105	4,891,348	1,260,142

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.6.17. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.