문서번호	기전과-5301
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김선범		김병용	06/20
			이경우
협 조

서부트럭터미널앞지하차도 재난대응

유관기관 합동실전훈련 및 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 06. 20. (목)

강서도로사업소

(기전과)

목    차

1.	추진배경	1
2.	시설현황	1
3.	추진사항	2
4.	세부계획	3
5.	행정사항	5
	붙임 1. 훈련개요 및 훈련 시나리오
	2. 훈련 위치,차량통제 방향,훈련차량 배치도
	3. 터널 및 지하차도 방재시설 합동점검 기록표

서부트럭터미널앞지하차도 재난대응

유관기관 합동실전훈련 및 점검 계획

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 김선범☎7989

지하차도 내 차량 화재사고에 대비하여 유관기관 합동 실전훈련을 실시하여, 신속한 대응 및 조치능력을 향상시켜 재난대응에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 관련근거

ㅇ 2024년 도로터널 재난대응 훈련 추진계획 알림(도로시설과 제1242호, 2024. 1. 23.)

- 중대시민재해 예방을 위해 훈련을 통한 도로터널 사고 대응능력 강화

ㅇ 2024년 도로터널 재난대응 훈련 추진계획(기전과-1380호, 2024. 1. 31.)

- 중대시민재해 예방을 위해 훈련을 통한 도로터널 사고 대응능력 강화

ㅇ「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」제16조의3

- 시장은 방음터널의 재해예방 및 효율적인 유지ㆍ관리를 위하여 필요한 경우 관리자, 소방기관 등 관계기관과의 합동점검을 실시할 수 있다.

Ⅱ		시설현황

ㅇ 시 설 명 : 서부트럭터미널앞지하차도(서울시 양천구 신정3동 735-5)

ㅇ 근무인원 : 3명(순찰근무자)

ㅇ 시설규모 :

규모								비고
연장	폭	BOX	차로 (왕복)	소화설비		제트팬	비상경보설비
				소화기	소화전
******	*****	****	***	***	****	****	****

Ⅲ		추진사항

□ 유관기관 합동실전 훈련

ㅇ 일    시 : 2024. 7. 5.(금) 15:00 ~ 16:00 (총 60분)

※ 원활한 훈련 진행을 위해 유관기관 포함 모든 훈련원은 14:40까지 집결
(결집장소 붙임 2 참고)

ㅇ 훈련장소 : 서부트럭터미널앞지하차도(오류IC방향 바깥차로 일시 통제)

ㅇ 훈련방법 : 화재 시나리오에 따른 유관기관 합동 모의 방재훈련

ㅇ 훈련내용 : 지하차도 내 화재발생에 따른 인명구조, 교통통제 등

ㅇ 참여기관 : 양천소방서, 양천경찰서, 양천구청 등

<진행순서(안)>

구 분	훈 련 사 항	비 고
15:00~15:15 (15’)	화재사고 인지 및 초동조치
15:15~15:30 (15’)	유관기관 현장 도착 인명구조 및 교통통제
15:30~15:45 (15’)	침수현장 청소 및 교통통제 해제
15:45~16:00 (15’)	훈련 종료 및 강평

□ 방재시설 합동점검

ㅇ 관련근거 : 「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」
제16조의3(방음터널의 유지·관리)

ㅇ 점검일시 : 점검부서<예방과>와 협의하여 훈련일 전일까지 완료

ㅇ 점검시설 : 서부트럭터미널앞지하차도 내 방재시설

ㅇ 점검방법 : 붙임3 합동점검 기록표를 활용하여 점검

※ 현장조치 행동매뉴얼 '방재시설 정기안전점검표'를 현황에 맞게 수정

Ⅳ		세부계획

□ 훈련상황

ㅇ 2024. 7. 5.(금) 지하차도 내 차량 화재사고 발생

- 인명피해 : 2명[화재차량 운전자 1명(경상) 및 동승자 1명(중상)]

- 물적피해 : 승용차 1대 전소(4천만원)

□ 훈련내용

ㅇ 현장근무자 초동조치 능력 제고

ㅇ 출동 직원별 임무수행 숙지, 현장 대응능력 제고

ㅇ 교통통제(라바콘) 설치 및 차량 유도

ㅇ 화재진압 후 청소(복구) 훈련

□ 훈련 참여기관

ㅇ 강서도로사업소, 양천소방서, 양천경찰서, 양천구청 등 4개 기관

□ 기관별 수행임무

기 관	훈 련 사 항	비 고
강서도로사업소	상황전파, 초동조치, 현장복구 등	합동점검
양천소방서	화재 진압 및 인명 구조<재난관리과>	합동점검 <예방과>
양천경찰서	교통통제 및 시민 대피유도
양천구청	사고현장 청소

□ 참여인원 및 장비

구분	계	강서도로사업소	양천소방서	양천경찰서	양천구청	비 고
**	**	*********************	*****	*****	*****
**	*	**************	******	******	******

□ 훈련 및 방재점검 전개과정

진행시간	훈 련 사 항	비 고
15:00~16:00 (60’)
15:00~15:15 (15’)	▸ 사고인지, 유관기관 신고(통합상황실A,B) ▸ 사고현장 출동(점검반A,B) ▸ 인명피해 확인 후 부상자 구출
	▸ 방재설비(제트팬) 가동 ▸ 비상방송 실시(자동방송)	통합상황실
15:15~15:20 (05’)	▸ 현장 초동조치 - 초기대응 및 구급(점검반A) - 교통통제(점검반B)
15:20~15:35 (15’)	▸ 유관기관 현장 출동
	- 인명구조, 화재진압	소방서
	- 우회로 안내 등 교통통제	경찰서
15:35~15:50 (15’)	▸ 사고현장 잔재물 청소	구청
	▸ 교통통제 해제	경찰서
15:50~16:00 (15’)	▸ 방재설비 원상복구 및 상황종료 ▸ 유관기관 통보(통합상황실 B)	사업소
	▸ 훈련종료 및 강평

□ 교통통제 및 차량 유도

ㅇ 지하차도 입구 ~ 화재발생지점 : 교통통제 라바콘 설치

ㅇ 지하차도 입구 5m 전 : 차량 유도원 배치

ㅇ 교통통제 협조기관 : 양천경찰서

ㅇ 사업소 준비사항 : 라바콘, 유도봉, 안전조끼

□ 참여자 배치 및 역할

※ 훈련인원 및 배치상황은 당일 현장 상황에 따라 변경될 수 있음.

구 분	담당자		조치사항(임무)
훈련추진	조장:	***	훈련계획 및 유관기관 협의 등 훈련 총괄
	조원:	***	대기차량 진입 및 상황전파 등
화재차량	조장:	***	운전자 및 화재신고(긴급전화)
	조원:	***	동승자 및 중상자 역할
통합상황실 및 점검반	조장:	***	상황전파, 방재시설 가동
	조원:	*************	초동조치, 상황보고 등
교통통제	조장:	********	교통통제 및 라바콘 설치 총괄
	조원:	**********	교통통제 및 라바콘 설치 지원
인원수송 작전차량 운전원	******	***	사고차량 역할, 싸인보드 활용 교통통제 및 훈련 전·후 인원 수송 등
	******	***
	******	***
	******	***

□ 복구 계획

ㅇ 화재 진압 완료 후 지하차도 도로 복구(청소) 실시

- 협조기관 : 양천구청

ㅇ 살수차 장비를 활용한 도로청소 실시

ㅇ 전기시설 전기안전점검 실시(전기안전관리대행 용역사)

Ⅴ		행정사항

ㅇ 유관기관 훈련 협조요청 공문 발송

ㅇ 훈련도구 사전 준비

ㅇ 합동훈련 세부계획서 제출 : 훈련 예정일 2주 전(도로시설과)

ㅇ 합동훈련 결과보고서 제출 : 훈련 실시 후 3일 내(도로시설과)

붙임 : 1. 훈련개요 및 훈련 시나리오 1부.
2. 훈련 위치,차량통제 방향,훈련차량 배치도 1부.
3. 터널 및 지하차도 방재시설 합동점검 기록표 1부.  끝.