출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	06/21
			代박관용
협 조

	명에 의하여 **************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 6. 18.(화) 09:50 ~ 11:54

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 구로동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	*******	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-06-30	10	69,379	5,203
2	2024-04-30	10	64,176	5,364
3	2024-02-29	10	58,812	8,217
4	2023-12-31	10	50,595	5,740
5	2023-10-31	10	44,855	5,356
6	2023-08-31	10	39,499	5,808
7	2023-06-30	10	33,691	5,000
8	2023-04-30	10	28,691	4,546
9	2023-02-28	10	24,145	4,665
10	2022-12-31	10	19,480	5,386

비고

※ 참고 : ’24. 5. 16. 고객지원시스템접수건(’24.2월납기 누수감액 접수기간 내 해당함)

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 구로동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 24,080㎡, 연면적 16,814.48㎡, 건축면적 4,956.55㎡의 건축물 2동 건물로 된 교육연구시설로 되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 2월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 교내 강당 지하 기계실 스팀트랩 밸브 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 ******* 강당 지하 기계실 스팀트랩 밸브 등 누수 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 교내 강당 지하 기계실 스팀트랩 밸브 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 2월납기(8,217㎥), ’24년 4월납기(5,364㎥), ’24년 6월납기(5,203㎥)는 교내 체육관동 지하실 노후배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 4월납기(4,546㎥), ’23년 2월납기(4,665㎥) 전년동월 평균 사용량인 4,605.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 2월납기(8,217㎥), ’24년 4월납기(5,364㎥) 와 ’24년 6월납기(5,203㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 영수증(누수공사 사진 포함) 1부.

2. 공사내역서-대성냉열 (대용량 첨부)1부.   끝.