아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 건축허가동의 회신(휘ㅇㅇ 29-2 외 8, 삼육ㅇㅇㅇㅇ 신관동)

1. 관련근거

가. 동대문구청 건축과-11335(2024. 5. 14.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 협의(*********************)』

나. 동대문소방서 예방과-6143(2024. 5. 16.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회신(휘ㅇㅇ 29-2 외8)』

다. 동대문구청 건축과-14556(2024. 6. 20.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 업무 재협의(************)』

2.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제6조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치: *******************************

나. 건 축 주: *************************

다. 협의내용: *******

*********************************

라. 주 용 도: 의료시설

마. 검토결과: 동의

바. 동 의 일: 2024. 6. 20.(목)

사. 소방시설

- 소 화  설 비: 소화기구, 자동소화장치(EPS실), 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 물분무등소화설비(불활성기체)

- 경 보  설 비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비

- 피 난  설 비: 피난기구(구조대), 유도등, 비상조명등, 인명구조기구

- 소화활동설비: 연결송수관설비, 제연설비(특별피난계단, 거실), 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

- 소화용수설비: 상수도소화용수설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 건축물이 설계변경(증축) 등으로 인하여 소방시설(연면적)의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 변경된 내용에 대하여 재동의를 받아야 하며, 건축사항의 변경내용을 통보하여 주시기 바랍니다.

나. 신축, 증축, 개축, 재축, 용도변경, 대수선 등의 건축물 사용승인 처리(400㎡ 미만의 건축물 포함)와 철거 및 멸실 건축물의 처리내용에 대하여 동대문소방서로알려주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.

3. 서울특별시 화재예방조례 개정안 안내문 1부.

4. 건설현장 소방안전관리자 선임 안내문 1부.

5. 위험물검토의견서 1부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	代김성찬		예방과장	전결 06/21
마성제
협조자
시행	예방과-7755	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)