문서번호	기전과-7541
결재일자	2024. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
신지수		채충일	06/21
			조현석
협조
	주무관		이래운

2024년 상도터널

재난대응 합동훈련 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

2024년 상도터널

재난대응 합동훈련 결과보고

상도터널 내 차량사고로 화재발생 시 재난대응 능력을 향상시키고자 유관기관과 합동훈련을 실시하고 보고 드림.

□ 추진배경

○ 「기전과-5806(2024. 6. 17.)호」: 2024년 상도터널 재난대응 합동훈련 실시계획

□ 시설개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 상도터널

○ 시설현황 : 연장 568m, 폭 9.2m, 높이 7.1m, 편도 2차로 쌍굴

○ 근무체계 : 상도터널 관리실 CCTV 24시간 상황감시 체계 유지

○ 방재시설 현황

- 제연설비 14대(상행9대 하행5대), 진입차단설비(문주형 2개소), 소화전 26개소 (소화기 78대), CCTV 및 비상방송설비 등

□ 훈련개요

○ 훈 련 명 : 2024년 상도터널 재난대응 합동훈련

구 분	계	남부도로사업소	동작소방서	동작경찰서	비고
인 력	15	11	2	2
차 량	6	4 (통제 보조)	1 (소방차)	1 (순찰차)

○ 훈련일시 : '24. 6. 20.(목) 14:00 ~ 15:00

○ 훈련장소 : 상도터널(상행(한강방향))

○ 참여인원 및 장비

※ 교통방송(TBS) : 훈련 및 교통통제 사항 사전안내

○ 훈련내용

- 사고 상황접수 및 소방서, 경찰서 등 유관기관 상황전파 훈련

- 터널 내 화재발생에 따른 인명구조, 교통통제 등 유관기관 합동 대응훈련

- 방재시설(제연설비, 차단막, VMS 등) 작동 및 비상대응 체계 점검

□ 시간대별 훈련 상황

○ 준비 (13:30 ~ 14:00 : 30분)

- 13:30 ~ 14:00 : 현수막 설치, 전광판 상황 표출, 라바콘 배치 등 사전준비 완료

○ 시작 (14:00 ~ 14:30 : 30분)

- 14:00 ~ 14:05 : 화재사고 인지 및 초동조치 시행

· 소방서, 경찰서, 사업소, 교통방송(TBS)에 상황전파

· 방재시설(대피 안내방송, 문자정보 송출, 전광판, 제연설비 및 진입차단시설) 작동

· 시민이 소화기를 이용 화재진압 시도

- 14:05 : 경찰차 도착 교통통제 실시

- 14:05 ~ 14:20 : 소방차 도착 화재진화 완료

- 14:20 ~ 14:30 : 라바콘 철거 등 현장 정리 완료, 전차선 통행재개

- 14:30 ~ : 훈련강평

□ 훈련 사진

자체 초기진화	방재시설(진입차단설비) 가동	119소방차 화재진화

□ 훈련 기대효과

○ 실제 상황처럼 현장감 있는 훈련 실시로 시설물 관리자의 비상대응 능력 제고

○ 유관기관(경찰, 소방서)과의 협치로 유기적인 상황 처리 능력 향상

붙임   1. 상도터널 훈련 시나리오 1부.

2. 훈련사진 1부.  끝.