문서번호	시설관리과-10419
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		代박민용	06/24
			권승계
협 조

직접시공계획서 및 품질관리 안전관리계획서 승인 검토보고(2024년 은평구 관내 상수도공사)

2024.06

시설관리과

착공계 및 직접시공계획, 품질관리, 안전관리계획 승인 검토보고

우리과에서 시행하는『2024년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여 계약업체로부터 착공계와 품질시험계획, 직접시공계획, 품질관리, 안전관리계획서가 접수되어 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2024년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사기간 : 2024. 07. 01. ~ 2025. 06. 30.

○ 도 급 액 :****************

○ 공사개요

- 관로부설 : D=15~300mm, L=1,286m

- 밸브실 설치 : D=80 ~ 300mm, 59개소

○ 도급업체 : 인웅공영 주식회사 대표 오대길

□ 착공계 검토내용 및 결과

○ 착공계 검토내용 : 현장대리인 적정 여부 및 사급자재 사용 적정성 여부

- 현장대리인 : ***************************************

- 적합여부 검토

※ 관련법규 : 건설산업기본법 제40조 및 동법 시행령 제35조 제2항 별표 5

※ 공사 예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준(공사 예정금액 30억원 미만)

∙ 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람

∙ 건설기술진흥법에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

1. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람

2. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년이상 종사한 사람

3. 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정 금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록 기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람

○  현장대리인 검토 결과

‣ 해당 직무분야(상하수도) 근무경력 3년이상 실무종사 검토: 적합

‣ 해당 직무분야(토목) 기술면허 등급 검토: 적합

‣ 신고한 현장대리인은 해당 직무분야(상하수도설비공사업)에서 3년이상 종사하지 않아 기술인 배치기준에 적합.

○ 사급자재 검토내용

- 사급자재 승인요청 현황 : 주름마디 스테인레스 강관(15~50mm) 등 11종

- 한국산업규격 표준인증(KS) 및 상하수도협회 인증여부

- 환경부고시 제2009-184호 수도용자재 및 위생안전기준에 의한 KC인증 여부

- 공인기관 시험성적서 및 납품실적 확인 등

○ 검토결과 : 적정(붙임2. 시공계획서 검토보고)

□ 품질시험계획서 검토결과

○ 시공계획서 상 품질시험계획은 「건설기술진흥법 시행령」제89조제2항에 따른 별표9의 품질시험계획의 내용(시험계획, 시험시설, 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획)이 포함되어 있음.

○ 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준 : 적정

- 시행령 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리대상 공사가 아닌 건설공사 : 초급기술인 1명 이상

○ 교육훈련 이수여부 검토 : 보안

- 건설기술진흥법 제20조 제2항, 동법 시행령 제42조 제2항 관련 교육 미이수 하여 교육 이수증 제출 요청

□ 안전관리계획서 검토결과

○ 산업안전보건법 시행령 제16조 제2항 관련하여 공사금액 60억 이상이거나 상시근로자 300명 이상 사용하는 사업장의 경우 안전관리자를 두어야 함.

- '2024년 은평구 관내 상수도공사' 현장은 60억 미만, 300명 미만으로 안전관리자 선정이 적정함.

○ 건설기술진흥법 시행령 제98조 제1항, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종 시설물의 건설공사 또는 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 등의 공사현장에서는 안전관리 계획서를 수립하여야 함.

-  '2024년 은평구 관내 상수도공사' 현장은 안전관리계획을 수립하여야하는 건설공사가 아니나 현장의 안전관리를 위하여 별도의 안전관리 대책을 수립함.

□ 행정사항

○ 현장대리인 자격 검토결과 전문건설(상하수도설비공사업)에서 3년이상 종사자로 확인되어 기술인 배치기준에 적합.

○ 사급자재사용 및 품질시험계획서 검토결과는 적합 합니다.

Ⅲ		조치계획

○ 현장대리인 자격 검토결과 전문건설(상하수도설비공사업)에서 3년이상 종사자로 확인되어 기술인 배치기준에 적합.

○ 착공계, 직접시공계획, 품질관리계획, 안전관리계획 등을 검토한 결과는 적정하므로 『2024년 은평구 관내 상수도공사』 관리감독에 만전을 기하고자 하며 본 공사 계약사인 인웅건설 주식회사 대표 오대길과 건설사업관리용역 계약업체인 ㈜천일 김도빈에게 통보하여 공사의 철저한 시공 및 안전관리로 상수도공사 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 착공계 및 직접시공계획서 1부.

2. 품질관리계획서, 안전관리계획서 1부.

3. 착공신고서 감리검토보고서 1부.

2. 관련 법규 1부. 끝