문서번호	급수운영과-11399
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		06/25
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			代박용석
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 6. 23.)

2024. 6.

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 6. 23.(일))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 6. 23.(일) / 기온: 최저 22.5, 최고 30.1℃

ㅇ 공 급 량: 367,911㎥ (전년대비 감 -30,187㎥)

- 6월 공급량: 8,892,905㎥ (전년대비 증 129,619㎥)

- 2024년 공급량: 62,237천㎥ (전년대비 증 729천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 12수전 증가 및 기온 상승

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	2,677	-1,186	-1,988	7,352	-1,153	348
	0	0	0	0	0	0
6월 22일	365,234	74,626	94,164	128,803	75,438	7,797
6월 23일	367,911	73,440	92,176	136,155	74,285	8,145

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	2,677	2,901	61	538	2,686	548	376	193	611	121	-2,188
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 22일	365,234	11,873	11,266	4,644	19,381	15,242	4,236	60,368	10,584	21,326	29,982
6월 23일	367,911	14,774	11,327	5,182	22,067	15,790	4,612	60,561	11,195	21,447	27,794

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-345	-66	-381	-2,877	-137	867	859	116	914	-34	-2,481	395
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,935	8,792	5,852	22,689	-4,493	29,262	16,437	1,309	5,885	44,724	25,441	7,499
12,590	8,726	5,471	19,812	-4,630	30,129	17,296	1,425	6,799	44,690	22,960	7,894

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-1,976	630	-1,266	206	736	196	-101	-3,303	-366	3,461	1,108
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 16일	369,887	14,144	12,593	4,976	21,331	15,594	4,713	63,864	11,561	17,986	26,686
6월 23일	367,911	14,774	11,327	5,182	22,067	15,790	4,612	60,561	11,195	21,447	27,794

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-951	-48	282	-385	1,014	-85	1,024	-111	396	-579	-3,743	-91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,541	8,774	5,189	20,197	-5,644	30,214	16,272	1,536	6,403	45,269	26,703	7,985
12,590	8,726	5,471	19,812	-4,630	30,129	17,296	1,425	6,799	44,690	22,960	7,894

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	706,660	174,093	-132,159	20,996	63,322	-11,289	61,381	-273,206	-72,168	710,176	-161,742
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~6.23	62,681,882	1,937,709	2,217,308	780,162	3,497,751	2,526,143	608,933	10,187,762	1,874,230	2,273,793	5,515,332
24.1.1~6.23	63,388,542	2,111,802	2,085,149	801,158	3,561,073	2,514,854	670,314	9,914,556	1,802,062	2,983,969	5,353,590

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-2,984	-18,761	-181,636	470,101	-758,621	-294,248	746,578	-34,070	-3,446	75,434	330,777	-1,868
0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
2,176,035	1,696,550	1,114,683	3,483,725	-70,288	6,010,050	1,838,624	318,481	1,041,721	7,634,799	4,710,389	1,307,990
2,173,051	1,677,789	933,047	3,953,826	-828,909	5,715,802	2,585,202	284,411	1,038,275	7,710,233	5,041,166	1,306,122

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.6.23. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.