문서번호	품질지도과-768
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		품질지도과장		서울특별시품질시험소장
박영준		박종진		06/25
				代김하년
협 조
	주무관				전혜령

- 2024년 7월 -

품질관리 현장확인 기동반 점검계획

2024. 6.

품 질 시 험 소

[품 질 지 도 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 2024년 7월 -

품질관리 현장확인 기동반 점검계획

서울시(자치구 및 투자기관 포함)에서 시행하는 건설공사의 부실 방지 및 품질관리를 위해 2024년 7월 「품질관리 현장확인 기동반」 점검계획을 수립하고 보고 드림

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법」제55조(건설공사의 품질관리)

□「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제12조

(품질관리 현장확인 기동반 운영)

□「2024년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획」

(품질지도과-199호, 2024.02.20.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 : 50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 등 100개 현장

계	서 울 시(53개)		투 자 기 관(22개)			자치구 (25개)
	도시기반 시설본부	상 수 도 사업본부	서울주택 도시공사	서 울 교통공사	농수산 식품공사
100	51	2	14	6	2	25

○ 시(자치구 포함) 및 투자·출연기관에서 발주한 건설공사 중 현장확인 기동반점검을 의뢰한 공사

□ 월별 점검 계획

구분	합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	100	8	12	12	10	8	8	11	12	11	8
실적	42	8	12	12	10	-	-	-	-	-	-

○ 2024년내 준공이 예상되는 공사현장은 상반기내 점검 시행

○ 2024년 이후 준공현장은 하반기에 점검을 시행하되 가급적 레미콘타설 계획에 따라 점검 시기 결정

□ 주요 점검내용

○ 레미콘, 철근 등 주요 건설자재의 품질 적합성 여부

○ 벽돌, 블록, 방수재 등 각종 마감 사용자재의 품질 적합성 여부

○ 건설자재 품질시험계획에 따른 품질검사 이행 여부 등

Ⅲ		7월 점검계획

□ 점검대상 : 총 8개소(강동구 자원순환센터 건립공사(3차) 등)

계	서 울 시			자치구
	도시기반 시설본부	서울주택 도시공사	서울교통공사
8	5	1	1	1

□ 점검방법 및 내용

○ 현장시험(레미콘 타설시)

- 굳지 않은 콘크리트 공기량, 슬럼프, 염화물 함유량 등 현장 확인

○ 품질시험소 시험 의뢰(시료채취 후 품질검사 실시)

- 철근, 시멘트, 벽돌, 단열재, 방수재, 아스콘, 보도블록 등 공사자재

○ 서류 점검(품질시험계획에 따른 품질검사의 이행 여부 등)

□ 점검일정표

연번	발주기관	공사명	공사비 (억원)	시공자	점검일
1	도시기반시설본부	도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사	298	케이비아이 건설(주)	7.3. (수)
2	도시기반 시설본부	동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사	1,568	SK에코 플랜트(주)	7.9. (화)
3	도시기반 시설본부	강동구 자원순환센터 건립공사(3차)	2,055	코오롱 글로벌(주)	7.11 (목)
4	서울 교통공사	7호선 가산디지털단지역 승강편의시설 설치공사(56공구)	31	홍용 종합건설(주)	7.16. (화)
5	SH 서울주택도시공사	청석 거주자 우선주차장 건설공사	81	고황건설(주)	7.18. (목)
6	마포구청	신촌-6 소구역 하수관로 정비사업	33	오에스 이엔씨(주)	7.18. (화)
7	도시기반시설본부	창경궁로 보행친화공간 재편공사	91	태령토건(주)	7.25. (목)
8	도시기반 시설본부	사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사	290	(주)삼진일렉스	7.30. (화)

※ 점검 현장 및 일정은 현장 사정에 따라 변경 가능

□ 시험 수수료 : 면제(현장확인 기동반이 실시하는 품질검사)

○ 「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」 제15조 제2호

Ⅳ		조치계획

□ 채취한 시료의 시험결과는 발주청(시공 및 감리사)에 통보

□ 시험결과 부적합 발생시, 발주청 책임하에 부적합 자재는 즉시 반출토록 하고, 신규 자재 반입시 현장책임자가 공인시험기관의 시험결과를 확인 후 반입

○ 조치결과는 1개월 이내 부서장 확인 후 증빙서류 첨부하여 제출

○ KS자재의 경우 국가기술표준원 및 한국표준협회에 부적합 자재 현황 통보(년 2회)

□ 점검결과는 품질관리시스템(QMS)에 입력하여 품질관리 및 활용

붙임 : 7월 점검대상 1부.  끝.