문서번호	원수관리과-1215
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	원수관리과장
김윤구		김석광	06/26
			박철호
협 조

2024년 강북통합취수장 전기 계측장비 검교정 계획

2024년 강북통합취수장

전기 계측장비 검·교정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 강북통합취수장

전기 계측장비 검·교정 계획

전기 계측장비의 검·교정을 시행하여 취수장 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진 근거

ㅇ 산업통상자원부 고시 제2022-128호

[전기안전관리자의 직무에 관한 고시] 제9조(계측장비 교정 등)

- 전기안전관리자는 계측장비를 주기적으로 검·교정해야 한다.

ㅇ 국가기술표준원 고시 제2024-5호

[교정대상 및 주기설정을 위한 지침] 제5조(교정 주기)

- 절연저항계, 접지저항계 등의 전기 계측기기는 12개월마다 검·교정을        받도록 권장한다.

□ 강북통합취수장 계측장비 검·교정 주기 및 대상 장비

구분	제조사	모델명	대수	검·교정 주기	대상 여부
복사열 측정장치	*****	*****	1	1년(`23.7.6.)	○
절연시험기	*****	******	1	1년(`23.7.6.)	○
절연시험기	*****	******	2	1년(`23.7.6.)	○
절연시험기	********	****	1	1년(`23.7.6.)	○
누설전류 시험기	*****	*****	1	1년(`23.7.6.)	○
접지 저항 측정기	**	*******	1	1년(`23.7.6.)	○

□ 계측장비 검·교정 계획

ㅇ 건    명 : 2024년 강북통합취수장 계측장비 검·교정

ㅇ 업    체 : 전문 업체로부터 견적서 수령하여 비교 후 선정

ㅇ 소요예산 : ************

ㅇ 예산과목

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

ㅇ 지출방법 : 검·교정 완료 후 법인카드 결제

붙임 1. 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 1부.

2. 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-008) 1부.  끝.