문서번호	행정지원과-13453
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
이상욱	정선이	홍기관		06/26
				김정선
협 조

본관 3층 천장 내부 단열재 보강공사 계획

2024. 6.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

본관 3층 천장 내부 단열재 보강공사 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

청사(본관) 옥상 복사열 및 냉기 유입으로 본관 3층(아래층) 직원들의 근무환경 불편 호소로 단열재 보강공사를 신속히 시행하여 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절감에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경 및 방향

ㅇ 본관 옥상으로부터 직하층 내 복사열(여름철) 및 냉기 유입(겨울철)

ㅇ 건물 노후화로 복사열 차단 저하 및 열 손실 발생

ㅇ 기존 단열재에 보강하여 냉·난방 비용 절약 및 에너지 절감

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 본관 3층 천정 내부 단열재 보강공사

ㅇ 공사위치 : 남부수도사업소 청사 본관 3층 천정

ㅇ 공사기간 : ’24. 7. ~ 10.

※ ‘천장 텍스 철거’ 공종의 중복예산 지출을 방지코자, 청사 지열시스템 설치

공사(실내) 시 병행하여 시행 예정

□ 현황 및 공사필요성

ㅇ 현    황 : 본관 옥상(지상 4층)

- 준공년도 : *************

- 면    적 : ************** ※ 3층 천정 및 옥상면적

- 단열상태 : 콘크리트 내벽에 단열스티로폼 시공

※ 청사(본관) 전경사진

	⇨

▶ 청사 본관 옥상공원화 조성 사업 (’11.9.~12.)이후, 옥상 방수층 노후화로

인해 사무실 내 천장 누수 발생

▶ 구조물 및 옥상정원 철거 후 옥상 방수공사 시행 (’23.3.24.)

ㅇ 공사 필요성

- 건물 노후화로 단열스티로폼의 외부 복사열 차단효과 및 실내 열기 외부 차단효과 저하

- 저층(1,2층) 대비 3층 에너지 효율 저하

- 냉·난방기 가동 계절 시 3층 근무 직원들의 민원 발생

<3층 천정 내부 단열스티로폼 단열 상태>

□ 세부 추진계획

ㅇ 공사내용

- 지열시스템(내부) 공사와 병행하여 천장 내 각종 설비 제거 후 시공

- (기존) 단열스티로폼에 더해 수성연질 우레탄폼 뿜칠 작업 시행

※ 수성연질 우레탄폼

▶ 탄성이 우수하여 분사된 이후 즉시 경화되며, 친환경적인 부분에서도 적합

▶ 화재에 강한 특성을 가지고 있어 화재시 인명 피해 최소화

▶ 열전도율이 낮고, 열 손실 최소화

<수성연질 우레탄폼 시공 예시 자료>

ㅇ 업 체 명 : **********************

- 주    소 : ******************************

ㅇ 소요예산 : **************************

※ 본부 총무과 재배정 요청

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(건물)

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 1항 2호 가목

□ 향후일정

ㅇ 본부 총무과 예산 재배정 요청      : ~ ’24.  6. 27.(목)

ㅇ 공사계약 발주 및 계약 체결        : ~ ’24.  7.

ㅇ 공사 착공                         : ~ ’24.  8. ~ 9.

※ 중복예산 지출을 방지코자, 청사 지열시스템 설치 공사(실내) 일정에 맞춰

착공 예정

ㅇ 공사 준공                         : ~ ’24.  10.

□ 기대효과

ㅇ 열 손실 방지 및 실내 일정한 온도 유지

ㅇ 냉·난방 비용 절약 및 에너지 사용 절감

ㅇ 직원 근무 환경 개선 및 쾌적한 청사환경 조성

붙임  산출내역서 1부.  끝.