문서번호	친환경건물과-8713
결재일자	2024. 7. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
실무사무관		건물효율화평가팀장	친환경건물과장
진민자		이경택	07/04
			代이홍석
협조

건물 온실가스 총량제 자문회의(2차) 결과 보고

기후환경본부

(친환경건물과)

건물 온실가스 총량제 자문회의(2차) 결과 보고

건물 온실가스 총량제 시행 관련 그린리모델링 분석을 통해 표준배출기준 고찰을 위한 전문가 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 회의 개요

ㅇ 일    시 : 2024. 6. 11.(화) 10:00~11:30

ㅇ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 5층 회의실

ㅇ 발 표 자 : ***********************

ㅇ 참 석 자 : 총 4 명

- 서 울 시(5) : **********************

- 자 문 단(5) : ***********************************************************************************

- 용역기관(5) : *******************************

ㅇ 주요안건 : 그린리모델링 시행 건물에너지 데이터 분석을 통해 총량제 유형별 표준배출기준 고찰

□ 발제 주요 내용

ㅇ 그린리모델링 개요

- 대   상 : 준공 후 10년 이상된 취약계층 및 에너지다소비 공공건물

- 공사범위 : 에너지 성능개선 30%이상(필수공사 70%, 선택공사 30%)

- 절감률 산출방법 : 1차에너지소요량으로 평가

- 추진절차 : 사전조사 현장확인(개선이 필요한 요소들을 도출, 개략공사비 산출) → 사전조사 결과를 반영하여 공사항목 선정하여 사업신청 → 국토안전관리원에서 점수화하여 최종 선정

ㅇ 에너지 절감 항목 분석 결과

- 공사항목 수는 고효율 창호교체>외벽 및 지붕 단열장치 > 고효율 냉난방장치 교체> 고효율 보일러 교체 > LED 조명 교체임.

※  창호교체의 경우 재실 리모델링이 가능하기에 많이 시공

- 고효율 창호교체가 1차에너지 소요량 평가기준으로 절감효과가 가장 큼

- 폐열회수환기장치는 1차에너지 소요량 평가기준에 따라 절감효과를 분석할 수 없으며 팬동력, 난방회수에 대한 밸런스와 전기사용량 등 복합적인 상황평가 필요

ㅇ 그린리모델링 문제점

- 플랫폼에서는 에너지 실사용량에 대한 절감효과는 조사하지 않아 실 사용량 절감에 대한 평가가 어려웠음.

☞ 에너지사용량이 개인정보로 건물에서 에너지사용량을 제공하지 않음.

- 그린리모델링에 대해 사전협의 없이 대상건물을 선정한 사례가 많았음.

□ 서울시 향후 추진방안

ㅇ 항목별 절감효과 분석은 총량제 감축이행 방안으로 제시하기 위해 그린리모델링 공사항목별 절감효과에 대한 상세 분석 필요.  끝.