아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수도계량기 및 스마트검침단말기 설치 작업시 안전관리 철저 요청

1. 안전조사과-6545호(2024.6.27)와 관련입니다.

2. 여름철 기온상승에 따라 밀폐공간에서 유해가스 질식, 산소결핍 등의 사고가 빈번하게 발생하고 있으니, 수도계량기 교체 및 스마트검침단말기 설치 작업시 안전사고가 발생하지 않도록「밀폐공간 작업 안전관리 매뉴얼」을 준수하시어 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 폭염 대비 건설공사장 근로자에 대한 예방활동 강화

– 공사장 폭염대비 안전물품 비치, 폭염시 휴식시간 제공, 작업제한 등

나. 밀폐공간 작업시 유해가스 농도 측정 등 매뉴얼에 따른 허가제 준수 철저

– 온도상승에 따른 밀폐공간 내 미생물에 의한 다량의 유해가스 발생

다. 이동식 사다리 안전작업시 지침 준수

- 이동식(A형) 사다리는 이동통로로만 사용(발판 및 디딤대에서 작업금지), 안전모 착용

※ 세부사항 : 이동식 사다리 안전작업지침(붙임 참조)

붙임  1. 온열질환 예방가이드 및 사고사례 1부.

2. 밀폐공간 매뉴얼 및 사고사례 1부.

3. 이동사다리 안전지침 및 사고사례 1부.  끝.

	서울아리수본부장
수신자	중부수도사업소장(현장민원과장), 서부수도사업소장(현장민원과장), 동부수도사업소장(현장민원과장), 북부수도사업소장(현장민원과장), 강서수도사업소장(현장민원과장), 남부수도사업소장(현장민원과장), 강남수도사업소장(현장민원과장), 강동수도사업소장(현장민원과장), (주)한진테크, (주)케이스마트피아
주무관	김수진		계측관리과장	이호완		요금관리부장	07/05
김분숙
협조자
시행	계측관리과-5832	(	2024. 7. 5.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 요금관리부 계측관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1257	/전송	02-3146-1209	/	tnwls0169@seoul.go.kr	/	부분공개(5)