문서번호	토지관리과-12200
결재일자	2024. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공간측량팀장	토지관리과장
주경곤	유병민	07/08
		이계문

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK시스템 유지관리 정기점검 결과보고 (6월)

2024. 7.

토 지 관 리 과

(공 간 측 량 팀)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK시스템 유지관리 정기점검 결과보고 (6월)

「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고 드림.

■ 사업개요

ㅇ 사 업 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

ㅇ 수 행 사: 가치공간정보(주)

ㅇ 사업기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(12개월)

■ 유지보수 대상

구 분	내 용	수 량
H/W	GPS 수신기(Trimble Alloy)	5
	GPS 안테나(Ti-ChokeRing)	5
	VPN 장비(Weguard XTM365)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	네트워크 RTK 홈페이지(gnss.eseoul.go.kr)	1
	VRS3NET	1
	GNSS 변위모니터링 시스템	1

■ 주요 유지보수 내역

ㅇ 점검기간: 2024. 6. 1. ~ 6. 30.(1개월)

ㅇ 점검내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

ㅇ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 전 관측소(5EA) UPS 장비 교체 요망

·고도화 서버 데이터 전송여부 확인(수신기)

·안테나 (보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부) 확인

·KT모뎀 및 서울시 보안장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전 상태 확인

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상운영중, Z드라이브 용량 확장 요망

·디스크용량, 수신기 접속상태, 실시간 데이터 전송 확인

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터) : 정상운영중

·후처리데이터(RINEX) 백업 확인

- 서버 로그 기록 삭제 등 확인 이상무

- 용산 위성기준점 기상데이터 전송프로그램(FTP Push) 상태 이상무

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC) 이상무

- RTK Engine Module, RTX Engine Module(변위모니터링) 작동 상태 이상무

ㅇ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내용 및 조치사항
6/20	중앙국서버	데이터 생성 오류로 인한 RINEX QC 과정이 정상적으로 이루어지지 않음. 해당 데이터 T02 파일을 통해 재생성 후, RINEX QC 처리하여 홈페이지에서 정상 제공됨.

■ 홈페이지 방문자 통계

ㅇ 전  체

(단위 : 명)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
방문자수	937,415	424,925	40,505	46,176	49,226	33,144	43,710	53,582	203,962	42,185

ㅇ 2024년 월별 실적

(단위 : 명)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
42,185	6,359	4,943	5,634	8,739	8,483	8,027

■ 기준국 수신 데이터 제공 실적

ㅇ 전  체

(단위 : 건수)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
제공건수	1,227,698	39,515	33,457	27,725	7,959	12,873	115,266	121,638	646,238	223,027

ㅇ 2024년 월별 실적

- RINEX 파일 제공실적 + 실시간 데이터(네트워크+기준국) 제공실적

(단위 : 건수)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
223,027	26,248	14,805	65,139	50,885	29,712	36,238

붙임  정기점검보고서(6월) 1부.  끝.