문서번호	계측관리과-5962
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계측관리과장		요금관리부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
노해민	이호완		김분숙		박진순		07/09
							한영희
협 조
	기획예산과장					홍승기
	계량기관리팀장					성무랑
	주무관					최혜선
	주무관					정지훈

2024년 수도계량기 보온 자재 구매계획

2024. 7.

요 금 관 리 부

(계측관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 수도계량기 보온 자재 구매계획

요금관리부장 :김분숙☎3146-1601 계측관리과장 :이호완☎1250 담당 : 노해민☎1253

겨울철 동파 취약 지역 벽체형 수도계량기에 대한 보온재 및 외부덮개를 구매·설치하여 동파 사전예방 및 시민 불편 최소화에 만전을 기하고자함

□ 추진근거

ㅇ '23/'24년 수도계량기 동파대책 결과보고(계측관리과-3268,2024.4.9.)

ㅇ 벽체형 계량기함 보온재, 보온덮개 수요량 제출요청(계측관리과-5087,2024.6.13.)

□ 추진계획

ㅇ 설치대상 : 동파에 취약한 벽체형 수도계량기

- (내부보온재) 최근10년 이내 동파 발생 수전 및 유사 환경 설치 수전

- (외부덮개) 방풍창 없는 복도식 공동주택 계량기함 및 계단식 공동주택의 저층 계량기함

내부보온재(두께60mm)		외부덮개(4mm)

ㅇ 북부수도사업소 동파취약아파트 전세대 내부보온재 설치

- 최근 3년간 동파건수 14,410건 중 아파트 동파건수가 7,321건으로 51%

- 2023년 내부보온재 설치한 아파트 9개단지 동파량 96% 감소

※ 22.11.15. ~ 23.3.15. 동파량 394건 / 23.11.15. ~ 24.3.15. 동파량 17건

- 북부수도사업소 동파취약아파트 설치계획

구 분	합 계	'23년	‘24년	‘25년	‘26년
****	****** **********	******* *** *********	*********** **********	************ **********	************ **********
****	******	******	******	******	******
******** ****	****	***	****	***	***

□ 구매계획

ㅇ 내부보온재

- 재  질 : 발포 폴리에틸렌(PE) 60mm(20mm × 3겹)

- 보온재 수량

(단위 : 개, 천원)

***	***	**	**	**	**	**	**	**	**
**********	******	***	*****	***	*****	***	***	*****	*
****	*******	******	******	******	*******	******	******	******	*

- ************

▶ ****************************************

▶ 예산과목 : 물전문기관역량강화, 세입증대 및 시민편익증진, 수도계량기 교체,  배급수비, 수선유지교체비

⇒  수도사업소에 예산 재배정

- 계약방법 : 조달구매

ㅇ 계량기함 외부덮개

- 재  질 : (내부) 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, LLDPE) 4mm두께 에어캡

(외부) 폴리에틸렌 (PE) 0.05mm두께 × 2겹

- 제작규격

▶ 대 형 : 가로 65cm × 세로 75cm

▶ 소 형 : 가로 55cm × 세로 45cm

- 보온덮개 수량

(단위 : 개)

***	***	**	**	**	**	**	**	**	**
****	*******	*****	******	******	*******	******	******	******	******
****	******	*	*****	***	*****	*****	*****	*	*
***	*******	*****	******	******	*******	******	******	******	******

- 소요예산 : ******

▶ 산출내역

****	****	****	****	****	****
**** ********	********************	*	*******	*****	***********
	********************	*	******	*****	**********
**			*******		***********

▶ 예산과목 : 물전문기관역량강화, 세입증대 및 시민편익증진, 수도계량기 교체,  배급수비, 수선유지교체비

⇒  수도자재관리센터에 예산 재배정

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

※ 조달청 종합쇼핑몰 물품 등록(물품식별번호 25440793) 시 다수공급자 조달 구매

□ 예산항목 변경사용 계획

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 세입증대 및 시민편의 증진, 수도계량기교체, 배급수비, 수선유지교체비

ㅇ 변경대상 : 부족예산(100백만원)은 급수계량기 교체비에서 수선유지비로 변경사용

ㅇ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

***	****	****	***	****
*********	*****	*****	****	************* *************** ************ *****************
*****	***	***	****
***	*****	*****	*

□ 추진일정

ㅇ 내부보온재 구매·설치

- '24. 7.	:	예산 재배정(계측관리과 → 각 사업소)
- '24. 8. ~10.	:	내부보온재 구매설치(사업소)
- '24. 11. 30.까지	:	내부보온재 설치결과 제출(사업소 → 계측관리과)

ㅇ 외부덮개 구매·배포

- '24. 7.	:	예산 재배정(계측관리과 → 수도자재관리센터)
- '24. 8. ~ 10.	:	외부덮개 구매(수도자재 관리센터)
- '24. 10.	:	외부덮개 납품 및 배부(아파트 단지 관리사무실)
- '24. 11. 30.까지	:	외부덮개 설치결과 확인(각 사업소)

□ 행정사항

ㅇ 본부 기획예산과

- 예산 재배정(계측관리과 ⇒ 수도자재관리센터, 각 수도사업소)

ㅇ 수도자재관리센터

- 외부덮개 제작구매 및 배부

ㅇ 수도사업소 현장민원과

- 외부덮개 수령확인 결과 수도자재관리센터 제출

- 내부보온재 및 외부덮개 설치결과(붙임1) 본부 계측관리과에 제출

붙임 1. 내부보온재 및 외부덮개 설치·배부결과(양식) 각 1부.

2. 보온덮개 제작구매 지침서(안) 1부.

3. 보온덮개 산출기초조사서 1부.

4. 보온덮개 견적서 각 1부.  끝.