문서번호	대기부-1220
결재일자	2014.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기화학팀장	대기부장		보건환경연구원장
차영섭	김교붕	어수미		02/06 채영주
협 조

′14년도 이동형 악취 자동측정 시스템 운영계획 ♧ 악취없는 희망서울 및 쾌적한 생활환경 조성 ♧

2014. 2. 5

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	시청, 각 자치구	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

′14년도 이동형 악취 자동측정 시스템 운영계획 ♧ 악취없는 희망서울 및 쾌적한 생활환경 조성 ♧

고질적인 악취 집단 민원현장과 악취발생 우려지역에 무인 자동 시료채취 장비를 신속 투입하여 실시간대로 악취를 모니터링함으로써 시민건강 피해예방과 대시민 시정 만족도 향상에 기여

추진 배경

❍ 악취는 순간적으로 발생하여 민원인에게 노출되는 감지 농도를 포집하기가 어렵고 발생원의 조건에 따라 일시적으로 나타나는 현상으로 현재의 사후 악취관리 체계로는 빈번하게 발생하는 민원 대응에 신속하게 대처하는데 한계가 있음.

❍ 특히 악취 고정 발생원 이외에 하수구 주변이나 주택가 주변 등 생활환경과 같은 임의의 장소에서 돌발적 상황으로 악취가 발생하는 경우 이에 대한 시료 포집이 어렵고, 이로 인해 단속이나 자료 확보 등에 문제점이 야기됨.

운영 계획

❍ 물재생센터별 이동형 악취자동측정차량을 이용한 실시간 정밀 악취측정

- 기간 : ′14년 3월 ~ 12월 (분기별 측정)

- 대상(지점) : ㆍ중랑물재생센터(정문앞, 분뇨처리장, 토양탈취상 주변)

ㆍ난지물재생센터(축산농가앞, 분뇨처리장, 음식물처리장)

ㆍ탄천물재생센터(정문앞, 복개공원 상부)

ㆍ난지물재생센터(벽산@앞, 방화그린@앞, 분뇨처리장)

❍ 상습적 민원유발시설 등 악취배출사업장

- 기간 : ′14년 연중 실시 (민원 발생 시)

- 대상(지점) : ㆍ자원회수시설(생활쓰레기 투입동, 소각시설 주변 등) 5곳

: 강남, 양천, 노원, 마포, 은평뉴타운 소각시설

❍ 쓰레기적환장(중간집하장 주변 등), 음식물처리시설(투입동 및 폐수처리장 등), 농수산물시장 등 악취 민원유발 사업장에 대한 주요 시간대 시료채취

※ 야간ㆍ새벽시간대에 가동(22:00 ~ 08:00)하는 현장에 대한 악취조사

- 기간 : ′14년 6월 2일 ~ 9월 30일

- 대상 : ㆍ쓰레기적환장(음식물처리시설 포함)

ㆍ농수산물시장(노량진, 강서)

✿  소규모 산업시설 등 생활악취 민원발생 우려지역 및 민원 발생 현장에 대한 상시모니터링

측정 항목

❍ 복합악취물질

❍ 지정악취물질(암모니아, 황화합물류, 알데하이드류 등 22 항목)

❍ 기상인자 : 온도, 습도, 풍향, 풍속

기대효과

❍ 실시간 악취모니터링으로 물재생센터에 대한 요인별 악취자료 확보

❍ 사업장별 자발적인 악취저감 유도를 통한 시민건강 위해 예방

행정사항

❍ 대민 업무 처리시 기관간 유기적인 업무협조로 신속한 처리

- 본청 생활환경과, 물재생시설과, 자원순환과

- 25개 자치구 환경담당과

- 연구원 대기화학팀

❍ 25개 자치구 측정 현장의 전원공급 및 주차시 협조.  끝.