문서번호	급수설비과-1110
결재일자	2014.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
홍원기	김인환	이상홍		02/22 정득모
협 조

2014년 역류방지밸브 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

상수도사업본부

[급수설비과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 역류방지밸브 설치계획

수도계량기 후단에 「역류방지 밸브」를 설치하여 누수사고 등 단수시 건축물 내의 정체된 물이나 오염물질의 수질사고를 방지하여 시민불편을 해소하고 수질오염을 막아 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하는 사업임.

Ⅰ		사 업 현 황

설치근거
❍ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

- 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

❍ 2007년 부터 연차별 계획으로 추진[부본부장 방침 급수장치과-942(‘06.8.16)]

총사업 개요

❍ 사업기간 : 2007～2014년

❍ 설치대상 : 1,600천개

❍ 사 업 비 : 640억원

배수관

역류방지

밸    브

1층

2층

M

수도계량기

보호통

←역류시

급수관

양

d이이이변기

<역류방지밸브 설치 현황도>

물 흐름방향

역류방지 밸브

Ⅱ		역류방지밸브 설치실적

연도별 추진실적

❍ ‘07～’13년 : 1,068,732개(사업비 271억원)

구 분	계	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
설치수량	1,068,732	140,000	159,000	203,000	176,000	132,037	135,950	122,745
사업비(억원)	271	56	39	46	35	35	30	30

2013년도 세부 추진실적

❍ 목표량 : 140,000개

❍ 사업비 : 30억원

❍ 실  적 : 122,745개(목표대비 87.7%달성)

------------------------- 【사업소별 설치실적】 -------------------(단위 : 개)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	140,000	13,000	17,000	21,000	20,000	19,000	16,000	14,000	20,000
설치실적	122,745	15,552	10,459	11,047	8,856	26,582	18,763	20,603	10,883
비율(%)	87.7	97.2	69.7	53.9	46.6	126.6	113.7	147.2	60.5

❍ 설치실적 부진 사업소 : 서부, 동부, 북부, 강동

- 부진사유 : 만기대상 계량기 중 수압이 부족하거나 내부배관이 비내식성인 아연도강관인 노후된 아파트(30년 이상) 및 단독건물 등이 목표실적에 포함되어 설치실적이 부진

------------------- 【구경별 설치 실적(D=50mm이하)】 -------------------

구 분	계	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
실적(개)	122,745	108,659	9,034	3,818	786	344	104
비율(%)	100	88.5	7.4	3.1	0.6	0.3	0.1

-------------------------- 【예산집행 실적】 --------------------(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행율(%)	집행잔액	비 고
3,000,000	2,816,542	94.4	183,457	- 낙찰차액 : 16,445천원

Ⅲ		2014년 추진계획

사업개요

❍ 추진기간 : 2013. 1 ～ 12

❍ 만기교체대상 계량기 : 153,407개

❍ 목표량 : 130,000개

❍ 사업비 : 25억원

세부 추진계획

❍ 2014년 만기교체대상 계량기

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
구경	153,407	14,610	15,750	20,071	28,661	20,400	18,228	6,000	29,687
13㎜	124,348	10,074	13,060	15,257	26,029	17,010	14,818	4,327	23,773
20㎜	15,578	2,427	1,129	2,825	1,418	1,766	1,850	413	3,750
25㎜	7,998	1,043	861	1,325	800	1,047	978	663	1,281
30㎜	2,891	373	400	418	200	299	370	306	525
40㎜	1,779	326	218	170	174	209	151	271	260
50㎜	813	367	82	76	40	69	61	20	98

❍ 2014년 구경별 역류방지밸브 설치목표

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
구경	130,000	13,700	14,000	18,000	21,000	19,000	17,300	6,000	21,000
13㎜	100,941	9,164	11,310	13,186	18,368	15,610	13,890	4,327	15,086
20㎜	15,578	2,427	1,129	2,825	1,418	1,766	1,850	413	3,750
25㎜	7,998	1,043	861	1,325	800	1,047	978	663	1,281
30㎜	2,891	373	400	418	200	299	370	306	525
40㎜	1,779	326	218	170	174	209	151	271	260
50㎜	813	367	82	76	40	69	61	20	98

※ 역류방지밸브 설치대상은 만기교체대상 계량기 중 수압이 부족하거나 내부배관이 노후되어 역류방지밸브 설치가 불가한 아파트(재건축), 주택 및 일반건물은 제외하고 예산 범위안에서 선정하였음.

❍ 사업소별 예산배정 계획

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재 센타
만기교체대상(개)		153,407	14,610	15,750	20,071	28,661	20,400	18,228	6,000	29,687
역류방지밸브 설치목표(개)		130,000	13,700	14,000	18,000	21,000	19,000	17,300	6,000	21,000
소요 예산 (천원)	소계	2,500,000	292,297	276,548	340,171	387,934	350,000	323,728	152,006	377,316
	자재비	1,658,752	201,421	183,992	225,215	250,578	229,444	212,692	104,250	251,160	재배정
	설치비	841,248	90,876	92,556	114,956	137,356	120,556	111,036	47,756	126,156

※ 역류방지밸브 자재비는 본부에서 수도자재관리센터로 일괄로 예산 재배정 조치

❍ 분기별 설치계획

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비 고
설치계획(개)	130,000	15,000	50,000	50,000	15,000
비율(%)	100	11.5	38.5	11.5	11.5

※ ‘14년 조기집행 계획에 의거 상반기에 예산액 60%이상 지출

❍ 역류방지밸브 자재수급 및 설치관리

(역류방지밸브 D=13～50)	(단면도)	(분해도)

- 역류방지밸브 자재수급 : 수도자재관리센타에서 일괄구매 지급

한국상하수도협회 인증제품(조달등록제품 MAS 구매)

- 역류방지밸브 설치

․ 만기계량기는 만기계량기 교체시에 각 수도사업소 요금과(현장민원과)

계량기교체 용역업체에서 설치하고

․ 신설계량기는 수도사업소 급수운영과(시설관리과)의 급수공사업체에서 설치

(GIS 자동연계)

- 역류방지밸브 관리

․ 수도사업소 요금과(현장민원과)에서는 만기계량기 교체시 역류방지밸브  설치 결과를 별첨 「역류방지밸브 설치관리 대장」 에 작성하여 시설관리과에  통보하고 시설관리과는 총괄관리 부서로 사후관리에 철저

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 역류방지밸브 설치대장을 본부에서 매월 아리수 인포시스템에 일괄로 업로드하여 데이터 관리

❍ 각 수도사업소장(시설관리과)은 ‘14년도 역류방지밸브 설치추진계획을

수립하여 '13. 3. 3 까지 보고

❍ 역류방지밸브 월별 추진실적을 익월 5일까지 급수설비과에 보고

붙    임   1. 역류방지밸브 설치관리대장 1부.

2. 역류방지밸브 설치 월보양식 1부.  끝.