	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 02월중 소방용수시설(지리) 정기조사 계획

1. 관련근거

○ 2013년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

○ 市소방행정과-114888(2011.07.22)호 『일선교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』

○ 소방행정과-11427(2011.07.25)호 『일선교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 이첩 시달』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2014년 02월중 소방용수시설(지리) 정기조사 계획을 아래와 같이 주간근무에 시행하고자 합니다.

가. 조사기간

○ 1 반 :  02월  17, 18, 19, 20, 21 (5일간)

○ 2 반 :  02월  03, 04, 05, 06, 07 (5일간)

○ 3 반 :  02월  10, 11, 12, 13, 14 (5일간)

나. 조사대상

○ 공설 : 434개(소화전:433개 ,급수탑:1개)

※지상식:116,지하식:314개,급수탑:1,다용도:3,(비상소화장치:7개)

○  관내 지리조사(수리조사시 병행실시)

다. 안전책임관

○ 소방용수시설조사 감독시 : 센터장, 1반․2반․3반 팀장

○ 소방용수시설조사시 : 펌프차량, 탱크차량, 이륜차(각차량 선임자)

라. 중점점검내용

○ 시민이용 불편·미흡 : 도색불량,파손,고장,소화전 캡 망실 등

○ 시민안전 위해 : 소화전 위치,환경여건 적적성,맨홀 돌출여부 등

○ 시민불쾌 초래 : 급수탑 훼손,맨홀뚜껑 소음,비상소화전함 청결 등

○ 기타 개선 필요 : 보행로 또는 횡단보도상 지상식소화전 위치 등

○ 소방행정정보시스템 기본 현황(주소, 위치도, 사진2매) 수정 조치

○ 지상식소화전 중 방수구 캡 부착 / 떨어진 연결고리는 재부착

○ 지상식소화전 주변 쓰레기 및 소방활동상 장애요인 장애요인 제거 등

붙임  :  1. 2014년 개인별 소방용수시설 지정현황 1부.

2. 2014년 02월중 소방용수시설(지리)조사 일정 1부. 끝.

담당자	김용철		2팀장	민성기		센터장	02/03 이중용
협조자
시행	역촌119안전센터-554	(		)	접수		(		)
우	122-828	서울 은평구 녹번동 48번지5호 은평로245	/
전화	3870119	/전송	3820667	/	kimmyoungg@seoul.go.kr	/	대시민공개