문서번호	관리단속과-1455
결재일자	2014.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	동부도로사업소장
최장석		강환구	02/07 송영배
협 조
	도로보수과장			손수희
	시설보수과장			박용선
	교량보수과장			김환겸
	기전과장			김대진
	주무관			代이선정

2014년 청사 소방계획

2014. 2.

동부도로사업소

(관리단속과)

2014년 청사 소방계획

소방시설 설치유지 및 안전관리에관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조규정에 의하여 우리사업소 청사 소방계획을 수립하여 직원 및 시민의 생명보호와 안전에 최선을 다하고자 함.

1장		총 칙

제1조  목  적

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

(※근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조제8항)

제2조 적용범위

우리사업소의 모든 건축물과 전 직원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 지휘감독

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 직원을 지휘 ․ 통솔할 수 있다.

제4조 소방안전관리자의 업무

소방안전관리자는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 자체소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 법10조 규정에 따른 피난시설 및 방화시설의 유지관리

④ 법22조 규정에 따른 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지관리

⑥ 화기 취급의 감독

⑦ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 화기책임자의 선임

우리사업소 소방안전관리자는 소방법시행령 제9조 및 방화규정 제6조에 의거 아래와 같이 구분한다.

① 소방법시행령 제10조 및 방화규정 제6조에 의거 각 사무실은 시설물을 이용하는 해당과에서 화기책임를 담당하며 화기책임자는 과의 장으로 규정한다.

② 화기책임자는 해당되는 장소에 대하여 실무자를 선임할 수 있으며, 근무여건을 감안하여 각종 시설장비를 관리할 수 있게 하여야 한다.

제6조 화기책임자의 업무

방화규정 제6조에 의거 선임된 화기책임자는 각과의 방화관리업무 및 소방시설 유지관리 ․ 방화관리실무자를 지정할 수 있으며 화기책임자 지정현황은 [표 1] 과 같다.

공통업무

․ 실내 및 책임구역내의 화기단속

․ 실내 및 책임구역내의 소방 및 방화시설의 유지

․ 일과후 화기단속상황을 확인후 퇴청

화기책임 구역 및 화기책임자 지정현황                                           (표 1)

구분 부서	동별	1층	2층	기타	화기 책임자
관리단속과	본관동	구내식당	소장실, 관리단속과, 회의실, 다미원	당직실, 보일러실	관리단속과장
	제1별관동		과적단속기동반 대기실
도로보수과	본관동	도로보수과		공무직대기실 및 창고, 연간단가 사무실	도로보수과장
시설보수과	본관동	시설보수과		공무직대기실 및 창고	시설보수과장
교량보수과	본관동	교량보수과			교량보수과장
기 전 과	제2별관동	기전과		정비실, 정비창고동, 신호경정비용역사무실	기전과장
	제1별관동		장비관리실
노조사무실	제1별관동	노조사무실			노조지부장

제7조 소방안전관리 실무자의 업무

방화관리 실무자는 소방안전관리자 및 화기책임자의 명을 받아 아래의 업무를 수행하여야 하며, 특이사항이 발생시 즉시 소방안전관리자에게 보고하여야 한다.

① 비치 소화기의 정위치 상태

② 소화기의 관리상태 점검

③ 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지관리 및 방화관리상 필요한 업무처리

제8조  조직 및 임무

① 우리 사업소의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

				대 장
				소 장
				부 대 장
				관리단속과장				소방안전관리자
통보연락반			소화반				피난유도반			응급구조반
서무팀장			기전과장				도로보수과장			시설․교량보수과장
과적단속팀장외 관리단속과 직원			기전과 직원				도로보수과 직원			시설․교량보수과 직원

야간 또는 공휴일인경우의 자위소방대 조직은 다음과 같이 별도로 편성운영한다.

방화 관리자

당직사령

통보 연락반		초기 소화반		소방대유도반
당직원		방호원		과적단속기동반

② 부분별 업무

자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련 시나 화재발생 시에 다음의 부분별 임무를

성실히 수행하여야 한다.

반 별	임 무	비 고
통보연락반	․ 다른반의 임무를 조정하고 화재진압 등에 관한 계획수립 ․ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소 화 반	․ 소화기, 옥내소화전을 사용 초기 화재진압
피난유도반	․ 건물내 근무자를 대피유도 ․ 방화문 폐쇄, 가스 ․ 위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급 후송

2장		화재의 예방

제9조 소방시설의 점검

① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 15일(공공기관)이내에 점검결과를 관할소방서에 제출하여야 한다.

해 당	구 분	점검일자	점검방법(점검자)
□	작동기능 점검	월 1회	자체점검(청사담당)
□	종합정밀점검	-	종합정밀점검(용역업체)

※ 우리사업소는 가설건축물로 소방시설의 점검 및 종합정밀점검 대상 제외

제10조 소방시설의 정비 보완

① 관할소방서 및 점검대행자의 점검 결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치하고 소방서장에게 보고한다.

② 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장(소방안전관리자)에게 보고 및 정비보완하고 소방이설정비보완기록부에 기록 ․ 유지한다.

제11조 방화순찰

① 우리사업소의 방화순노선은 1개로 하며, 순찰함은 5개를 설치운영 한다.

㉮ 순찰노선 : ① 본관동(구내식당 뒷편) → ② 제1별관동(노조사무실) →

③ 창고동(8번 보일러실) → ④ 창고동(13번 기전과 자재창고) →

⑤ 창고동(20번 정비폐품) → ⑥ 대형차고

② 방화순찰 요령은  매일 3회(주간1회, 야간2회)이상 순찰하고 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 일지에 기록 ․ 유지관리 한다.

제12조  소방교육

소방교육의 시기는 소방계획서에 의거 실시하며, 필요시 소방훈련기록부에 기록 유지하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관 또는 소방서에의뢰 초빙하여 실시할 수 있다.)

제13조 방화환경 조성

우리사업소의  방화환경은 다음과 같이 조성 ․ 운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	프 랑 카 드		(설치시 관내 소방서와 정보 공유)
	입 간 판		(설치시 관내 소방서와 정보 공유)
유인물	표 어	각층 복도 벽면	(한국소방 안전협회 지급표어)
	포 스 터	현관 출입문	(한국소방 안전협회 지급 포스터)
	경 고 문	보일러실, 통신실	관계자외 출입금지
	주 위 표 시	-	-
기 타 홍보물			한국소방안전협회 지급 포스터
불조심 홍보방송		월 1 회	화재에 대한 경각심 제고

제14조 소방시설의 정비보완

① 과 화기책임자는 자율점검결과를 소방안전관리자(관리단속과장)에게 즉시 보고하고   정비 보완 조치

② 소방시설의 공사 또는 정비를 할 경우 소방시설 공사업 등의 면허증 소지자를    선정 실시하고 소방시설 정비 보완 기록부를 작성한다.

③ 소화기는 소화기관리대장을 비치 기록하여 소화기를 효율적으로 유지관리 하여야 한다.

④ 각종 소화설비(소화기, 자동화소화설비, 피난유도등)는 분기별로 정비, 점검하여 기록하고, 외부 점검자의 점검이 필요시 소방안전관리자의 협조 후 점검을 받은 후 그결과를 소방안전관리자에게 통보하여야 한다.

⑤ 사무실근무자는 최종 퇴청 시에, 당직근무자는 순찰 시 화재예방을 위해 서류보관상태, 청소상태, 소등상태, 화기단속상태 등을 검검 후 점검결과를 보안점검부에 기록하고  서명날인하여야 한다.

제15조  화기사용 제한

① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화기책임자의 책임하에 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 소방안전관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위에 대하여는 각과 화기책임자에게  감독자 지정운영 및 안전조치를 취할수 있도록 조치하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 소방안전관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제16조  통제 및 제한구역 지정등

우리사업소의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역	보일러실	공무외 출입금지
	통 신 실	공무외 출입금지

3장		화재 진압

제17조  소방훈련

① 우리사업소의 소방훈련은 제12조 소방교육과(병행) 실시 한다.

② 연간 소방훈련은 년2회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청 시 합동훈련으로  실시하여야 한다.

③ 훈련후 강평을 실시하고 훈련결과는 소방훈련 교육실시결과기록부에 기재후 2년간 보관하여야 한다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	소화기, 옥내소화전, 스프링클러설비, 기타소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

④ 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

㉮ 가능한 자체 연간 계획에 의거 실시하되, 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

㉯ 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합 훈련 실시 시 개별동작에 차질이 없도록 한다.

㉰ 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령등을 전 직원에게 주지시킨 다음, 효율적인 훈련이 되도록 한다.

㉱ 훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시 안전사고 방지에 유의한다.

㉲ 특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

훈련상황 부여는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

가상 발화점은 발화위험, 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

가상화점의 표시는 연막탄이나 기를 사용한다.

기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

- 연소범위 : 붉은색 기

- 소화범위 : 노란색기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이 되도록 한다.

⑤ 연간 소방훈련계획                                              (단위 : 회)

월 별 구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초훈련	2			○							○
부분훈련
종합훈련
예방교육	2			○							○

⑥ 연간 소방훈련계획 세부내역

훈련 종류	교육훈련 내 용	일 정												대상	장소	훈련 방법	비고
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초 훈련	․ 소화기 사용 방법			○							○			전직원	강당	이론 실습	화 면
부분 훈련	․ 통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련													전직원	청사	이론 실습	필요시
종합 훈련	․ 조직적인 훈련													전직원	청사	실습	필요시
예방 교육	․ 담뱃불화재 ․ 가스화재 ․ 전기화재 ․ 유류화재			○							○			전직원	강당	이론	기초 훈련과 병행

⑦ 소방관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련후  훈련 결과를 훈련기록부에

기록 유지하여야한다.

제18조 화재발생시 행동 요령

① 당 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지

화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동

조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로

개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 화재발생 시 연락체계

목 격 자			구내전파 및 119신고						초기진화
			육성 : “불이야” 외침						비상연락
			발신기 : 경보발생						소 장

제19조 소화기 및 소화전 사용방법

소화기 사용요령

① 소화기를 불이 난곳으로 옮깁니다          ② 손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다.

③ 바람을 등지고 호스를 불쪽으로 향합니다.    ④ 손잡이를 힘껏 움켜취고 비로 쓸어

내듯 뿜어냅니다.

소화기 관리요령

① 소화기는 보기쉽고 사용하기에 편리한 곳에 보관   ② 통행에 지장을 주는 곳에 놓아서는 안됨

③ 습기나 직사광선을 피해야 합니다.          ④ 화기 취급장소에는 반드시 소화기를 설치합니다.

소화전 사용요령

① 소방호스를 소화전 앵글밸브에 연결된 상태를 확인한 후

② 소방호스를 화점으로 가져간다.

③ 소화전밸브를 좌측으로 돌리고 관창을 화점을 향한다.

④ 소화전 기동스위치를 돌려 누르며 직접방수한다.

4장		방화관리 일반

제20조 공문서 및 부책의 보존관리

소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 보존 ․ 관리하여야 한다.

5장		벌 칙

제21조 명령 및 의무 불이행자에 대한 조치등

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 필요한 조치를 취할 수 있다.

6장		부 칙

1. 본 소방계획서는 2014년1월1일부터 시행한다.

소방시설현황

￭ 수신기(P형1급)

￮ 방호실-1대

￭ 발신기

￮ 본관동(1층)    - 3개   (도로보수과, 시설보수과, 복도)

￮ 본관동(2층)    - 2개   (복도, 계단)

￮ 제1별관동(1층) - 1개   (복도)

￮ 제1별관동(2층) - 1개   (복도)

￮ 대형차고(좌)   - 1개

￮ 대형차고(우)   - 1개

합계 9개

￭ 유도등      - 12개

￭ 비상방송설비 - 1개

소화기 현황

위 치	소 화 기 분말소화기(축압식)	수량 (개)	비고	위 치	소 화 기 분말소화기(축압식)	수량 (개)	비고
소 장 실	ABC 4.5Kg	1		기전관리실	ABC 3.3Kg	1
관리단속과	ABC 4.5Kg	2		장비관리실	ABC 3.3Kg	2
다 미 원	ABC 3.3Kg	1		체력단련실	ABC 4.5Kg	1
회 의 실	ABC 3.3Kg	2		정 비 실	ABC 3.3Kg	2
본관2층복도	ABC 4.5Kg	2			ABC 20Kg	1
도로보수과	ABC 4.5Kg	2		시설관리원실	ABC 4.5Kg	2
시설보수과	ABC 4.5Kg	2		노조사무실	ABC 3.3Kg	1
기 전 과	ABC 4.5Kg	2		기동단속1반	ABC 3.3Kg	1
본관 현관	ABC 20Kg	1		기동단속2반	ABC 3.3Kg	1
구내 식당	ABC 4.5Kg	2		기동단속3반	ABC 3.3Kg	1
방 호 실	ABC 4.5Kg	2		기동단속공익	ABC 3.3Kg	1
보일러실	ABC 4.5Kg	2		1별관 현관	ABC 4.5Kg	1
계		21		계		15
합 계	36

위험물 시설현황

가. 위험물 안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소	자격의 종류
이 용 의	1963.10.28		고 졸	2007.5.7		관리단속과	ㆍ위험물안전관리자
나. 위험물 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물 및 가 스				소방시설
				류 별	품 명		수량(L)
보일러기름탱크		보일러실옆 지하		4류	보일러등유		10,000