문서번호	시설보수과-642
결재일자	2014.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김호규		박용선	02/10 송영배
협조	교량보수과장		김환겸
	주무관		나철흠

2014년 도로시설물 안전 및 유지관리 계획

2014. 2.

동부도로사업소

(시설보수과)

2014년 도로시설물 안전 및 유지관리 계획

Ⅰ. 개요

1. 목적

○시특법 제4조와 동법시행령 제5조 및 동법시행규칙 제3조에 의거 우리사업소에서 관리하고 있는 도로시설물에 대하여 안전 및 유지관리기본계획에 따라 2014년도 계획을 수립․시행하므로서 재해 및 재난을 방지하고 시설물의 효용을 증진시켜 공중의 안전을 확보하고 나아가 시민의 복리증진에 기하고자 함.

2. 계획의 수립 ․ 제출

○관리주체는 안전 및 유지관리기본계획에 따라 매년 시행계획을 수립ㆍ시행하여 주무부처 장에게 보고 하여야 하며, 시행계획 및 실적은 시행 즉시 한국시설안전기술공단 시설물정보관리종합시스템(www.fms.or.kr)의 “안전 및 유지관리계획 실적제출”란에 접속하여 전산입력 하여야 한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 계획에 포함되어야 할 사항

○시특법 시행령 제5조 제①항 및 제②항의 1내지5호 규정

가. 시설물의 적정한 안전 및 유지관리를 위한 조직∙인원 및 장비의 확보에 관한 사항

나. 긴급 사항 발생 시 조치 체계에 관한 사항

다. 시설물의 설계∙시공∙감리 및 유지관리 등에 관련 된 설계도서의 수립 및 보존에 관한 사항

라. 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시 계획 및 보수ㆍ보강 계획에 관한 사항

마. 안전 및 유지관리에 필요한 비용 및 예산의 확보에 관한사항

2. 대상 시설물 현황

(단위 : 개소)

구분	시설물별	계	1종	2종	법정외
합계		61	15	22	24
시설보수과	소계	33	6	15	12
	일반교량	24	4	11	9
	터 널	2	2
	고가차도	1			1
	복개구조물	1		1
	지하차도	5		3	2
교량보수과	소계	28	9	7	12
	한강교량	5	5
	일반교량	14	1	4	9
	터 널	1	1
	고가차도	2	2
	입체교차	2		1	1
	지하차도	4		2	2

3. 대상시설물 목록

○ 상태등급 현황

구 분	계	A	B	C	D	E	비고
계	61	2	59	-	-	-
시설보수과	33	2	31	-	-	-
교량보수과	28	-	28	-	-	-

○ 시설물별 세부현황 (붙임1 참조)

Ⅲ. 시설물 안전 및 유지관리계획

1. 시설물별 안전 및 유지관리체계

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 대한 체계

□ 정기점검

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

□ 정밀점검

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

□ 정밀안전진단

진단시행 (위탁)	⇒	진단결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

○ 안전점검 및 정밀안전진단의 주기 및 방식

구분	등급	법정주기			계획주기			시행방식
		1종	2종	법정외	1종	2종	법정외
정기점검	A	1회이상/반기		해당없음	1회/반기			자체
	B,C
	D,E
정밀점검	A	1회이상/3년		해당없음	1회이상/3년			용역,자체
	B,C	1회이상/2년			1회이상/2년
	D,E	1회이상/1년			1회이상/1년
정밀안전진단	A	1회이상/6년	필요시		1회이상/6년	필요시		용역
	B,C	1회이상/5년			1회이상/5년
	D,E	1회이상/4년			1회이상/4년

※ 2008년 시특법 개정에 따른 정밀점검 주기 변경 (종전 1회이상/2년)

(2008. 9. 22이전완료한 점검 대상시설물은 종전의 규정에 따른다.)

2. 시설물별 조직․인원․장비 확보에 관한 사항

① 조직 및 인원 확보 현황

○ 조직도

						동부도로사업소
		시설보수과													교량보수과
	일반교량, 고가차도, 터널 복개구조물, 지하차도												한강교량, 일반교량, 고가차도 터널, 입체교차, 지하차도
	서울특별시도로												한강교량 + 자동차전용도로

○ 점검인원 확보 현황

구분	계	기술직	기능직	비고
계	13	10	3
시설보수과	7	5	2
교량보수과	6	5	1

② 장비 확보 현황

장 비 명	규 격	단 위	수 량
			계	시설보수과	교량보수과
균열확대경	NO2028	개	4	4	-
콘크리트테스트헤머	NSR형	대	5	2	3
쌍 안 경	7*50, 15*32	개	3	3	-
카 메 라	디지털 카메라	개	4	2	2
안 전 벨 트		조	4	2	2
점검망치	암석용	개	17	9	8
도막두께 측정기	Coatest 1000	조	1	1	-
재하시험 측정기	DMD20A	조	1	1	-

3. 안전점검 및 정밀안전진단의 실시에 관한 사항

○ 시설보수과

연번	시설물명	종구분	시행시기	실시방법	점검비 (천원)	비 고
계					307,157
1	일원터널	1종	3월~9월	용역시행	88,724	안전진단
2	영동2교	1종	3월~9월	용역시행	20,818	정밀점검
3	탄천교	2종	3월~9월	용역시행	29,248	정밀점검
4	광평교	2종	3월~9월	용역시행	23,776	정밀점검
5	탄천2교	2종	3월~9월	용역시행	35,246	정밀점검
6	영동5교	2종	3월~9월	용역시행	21,117	정밀점검
7	숯내교	1종	3월~9월	용역시행	7,277	하자점검
8	봉은교	1종	3월~9월	자체	9,029	외부전문가합동점검
9	성내5교	법정외	3월~9월	자체	4,008	외부전문가합동점검
10	장지2교	법정외	3월~6월	자체	1,689	외부전문가합동점검
11	서부교	법정외	3월~6월	자체	2,040	외부전문가합동점검
12	세곡3교	법정외	3월~6월	자체	4,428	외부전문가합동점검
13	복정2교	법정외	3월~6월	자체	3,058	외부전문가합동점검
14	대치지하차도	2종	3월~6월	자체	6,167	외부전문가합동점검
15	천호지하차도	2종	3월~6월	자체	7,467	외부전문가합동점검
16	송파지하차도	법정외	3월~6월	자체	5,677	외부전문가합동점검
17	성내유수지교	2종	3월~6월	자체	31,717	외부전문가합동점검
18	방이고가	법정외	3월~6월	자체	5,671	외부전문가합동점검

○ 교량보수과

연번	시설물명	종구분	시행시기	실시방법	점검비 (천원)	비 고
계					1,251,687
1	잠실대교	1종	3~8월	용역시행	296,600	정밀안전진단
2	탄천2고가교	1종	3~11월	용역시행	602,200	정밀안전진단
3	올림픽대교	1종	3~8월	용역시행	90,546	정밀점검
4	상행 1교	법정 외	3~8월	용역시행	17,341	정밀점검
5	상행 2교	법정 외	3~8월	용역시행	6,083	정밀점검
6	상행 3교	법정 외	3~8월	용역시행	12,017	정밀점검
7	상행 4교	법정 외	3~8월	용역시행	4,640	정밀점검
8	고덕천교	법정 외	3~9월	용역시행	18,065	정밀점검
9	한 남 대 교 남단 2교	2 종	3~9월	용역시행	12,084	정밀점검
10	하행 1교	법정 외	3~8월	용역시행	12,017	정밀점검
11	하행 2교	법정 외	3~8월	용역시행	4,640	정밀점검
12	하행 4교	법정 외	3~8월	용역시행	6,083	정밀점검
13	내곡I.C교	2 종	3~8월	용역시행	56,844	정밀점검
14	탄천1고가교	1 종	3~9월	용역시행	78,303	정밀점검
15	개포지하차도	2 종	3~8월	용역시행	4,377	정밀점검
16	일원지하차도	2 종	3~8월	용역시행	17,845	정밀점검
17	수서지하차도	법정 외	3~8월	용역시행	10,138	정밀점검
18	암사지하차도	법정 외	3~5월	자체	1,864	외부전문가합동

4. 안전 및 유지관리에 필요한 비용 및 예산의 확보에 관한 사항

연번	사 업 명	공 사 개 요	예 산 액 (단위 : 천원)	비 고
	13		10,534,844
1	영동6교 보수공사	○ 교면방수 40a ○ 신축이음장치 교체 96m	1,642,000	시설 보수과
2	성내교 보수공사	○ 단면보수 450㎡ ○ 받침장치 교체, 기타 등	500,000
3	천호지하차도 보수공사	○ 타일철거 및 설치 2,650㎡ ○ 균열보수 500m, 기타 등	850,000
4	도로시설물 유지보수공사	○ 시설물 보수 1식	1,000,000
5	시설물 안전점검 및 진단	○ 안전점검 18개소 등	307,157
6	도로시설물 세척용역	○ 터널 2개소 ○ 지하차도 2개소	100,000
7	한강교량 일상유지보수공사	○ 단면보수 1식 ○ 방호울타리 1식 ○ 기타 시설물 보수 1식	1,288,000	교량 보수과
8	자동차전용도로 일상유지보수공사	○ 단면보수 1식 ○ 시설물 보수 1식	566,000
9	잠실철교(도로교) 보수공사	○ 도장공사 10,300㎡	880,000
10	탄천 1고가교 보수 및 포장개량공사	○ 콘크리트균열보수1,630m ○ 교면포장 11,400㎡	1,000,000
11	탄천 2고가교 보수 및 포장개량공사	○ 콘크리트균열보수324m ○ 교면포장 10,000㎡	1,000,000
12	한강교량 긴급복구 비축자재 정비	○ 긴급복구 비축자재 도장	150,000
13	시설물 안전점검 및 진단	○ 잠실대교 외 27개소	1,251,687

5. 긴급사항 발생시 조치체계에 관한사항

□ 주간 긴급조치 체계

긴급사항발생 (신고접수)
시설보수과 2040-0370~7	교량보수과 2040-0380~8

긴급사항지휘

소    장

현장처리

(소관 시설ㆍ교량보수과장)

시청(도시안전실)

유관기관

보고

보고

협의요청

□ 야간 긴급조치 체계

긴급사항발생

(신고접수)

당 직 실

2040-0390

긴급사항지휘

소    장

현장처리

(소관 시설ㆍ교량보수과장)

시청(도시안전실)

유관기관

보고

비상소집

(필수요원)

협의요청

6. 시설물의 설계․시공․감리 및 유지관리등에 관련된 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항

□  설계도서의 수집․보존 현황

시설물별	대 상 시설물수	보관중인 설계도서
		설계도	구조 계산서	시방서	수량산출내역서	점검․진단 보고서	감리 보고서	시설물 관리대장	기타
계	61	61				61		61
한강교량	5	5				5		5
일반교량	38	38				38		38
터 널	3	3				3		3
고가차도	3	3				3		3
복개구조물	1	1				1		1
입체교차	2	2				2		2
지하차도	9	9				9		9

7. 시설물 안전점검ㆍ유지관리실적 및 계획에 관한 사항(붙임 2,3)

붙 임 :  1) 시설물 세부현황 1부.

2) 시설물 안전점검 실적 및 계획 1부.

3) 시설물 유지관리 실적 및 계획 1부.  끝.