문서번호	행정지원과-2687
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	중부수도사업소장
신상은	김진국	서경만	02/11 안운길
협 조

2014년 수질실험실 안전관리 계획

2014. 2. 11.

중부수도사업소

(행정지원과)

2014년도 수질실험실 안전관리 계획

우리사업소 수질실험실 근무자의 안전교육과 일상점검 등을 지속 실시하여

실험실내 안전사고 예방 및 사고시 피해를 최소화 하기 위함임.

Ⅰ	추진근거

2014년 연구실 안전관리 강화 계획 통보(수질분석과-622, 2014.2.3)

Ⅱ	추진방향

실험실 근무자의 안전교육 및 일상점검 생활화 안전사고 예방

실험실 안전수칙 준수로 위험요소 사전차단 및 관리

Ⅲ	실험실 현황

관리현황

- 화학약품은 잠금장치가 있는 시약장에 보관

- 강산 등의 위험요소는 흄후드가 설치된 지정된 장소에서만 실험 실시

구 분	보유현황	안전 관리 현황
시약	60여종(별첨)	격리 및 특별관리, 안전표식, 안전용품 비치
가스	아르곤 가스(80L)	불연성 가스로서 별도 칸막이내 보관중
초자기구	180여종 보유	지정장소에 보관 및 관리, 보호도구 사용

Ⅳ	안전관리 계획

실험실 위험요소 안전관리

- 강산 등의 위험요소는 잠금장치가 있는 시약장에 보관

- 강산류 취급시 보호도구를 착용후 흄후드에서 작업

- 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 격리

- 실험전 취급 시약의 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지

고압가스 안전관리

- 아르곤가스는 비활성이므로 독성은 없으나, 환기되지 않는 곳에서 누출시 위험

- ICP 분석시 환기를 충분히 한 후 실험

- 정기적인 가스 누출여부 확인(비눗물 점검액 사용)

- 모든 가스용기에 뚜렷한 표기 및 저장시설 직사광선 차단, 환기 유지

초자기구 안전관리

- 취급시 파손 주의 및 보호도구 착용

- 지정된 장소에서만 실험 실시

안전교육 강화

- 교육대상 : 실험실 근무자(신상은, 황인철) 필요시 수질팀 직원

- 교육내용 : 실험실내 유해 위험요인, 실험실 안전관리에 관한 사항

- 자체 교육(2월말 예정) 및 상수도연구원 전문교육시 우선 참석

일일 안전점검

- 실험실 안전관리책임자(과장) 책임하에 자체 안전점검

- 실험실 안전관리자 : 안전관리책임자(과장)이 지정한 연구활동종사자

- 점검 내용

※ 실험실 안전점검 활동 세부사항 (일상점검표(붙임)에 의한 점검)

※ 각 실내 안전관리 취약 요인 및 기타 안전 위해 시설

Ⅴ	행정사항

실험실 안전관리규정 준수 및 매일 실험실 일상점검 실시

자체 실험실 안전관리교육 실시 후 보고 등

붙임 1. 실험실 일상점검표(안) 1부.

2. 실험실 보유 시약현황 1부. 끝.