문서번호	시설관리과-3238
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
박행종	조상덕	02/17 전영석
협 조
	주무관			고신석
	주무관			김태식

정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사현장 견학 계획

2014. 2

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

우리시 정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 도입 사업과 관련 추진 중인 『뚝도아리수정수센터』 공사 현장을 방문하여 대형수구조물 및 고도정수처리공정 관련 최신기술 등 습득 기회 부여로 기술능력 향상에 기여하고자 함.

▢ 필요성

◯  『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』 건설 현장을 방문 대형구조물 및 오존설비 등 종합건설기술 습득 기회 부여

◯ 생생한 현장 견학을 통한 고도정수처리 공정에 대한 최신기술 정보 습득 및 전입(신규) 직원들 간의 지식 공유로 아리수에 대한 이해도 강화

▢ 출장지 개요

◯ 장 소 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도처리정수처리시설공사 현장         (주소: 서울시 성동구 왕십리로 27)

- 공사개요

시설현대화(성능개선) : 70만 톤/일

고도정수처리시설 : 60만 톤/일(오존 + 입상 활성탄)

- 고도처리공정 : 오존 + 입상활성탄 처리

◯ 출장목적

- 시설현대화 및 고도정수처리(오존/활성탄) 등 현장 견학

- 활성탄지 배오존 설비 운영 노하우 등 학습

▢ 출장계획

◯ 출 장 지 : 뚝도아리수정수사업소

◯ 출장일자 : 2014.02.21(금)

◯ 출 장 자 : 시설관리과장외 7명

서규석, 이승영, 박행종, 안규태, 오영진, 이승우, 강판오

(※ 출장자 선정방법 : 참여 의사가 있는자로 한정)

◯ 소요예산 : 없음

▢ 행정사항

◯ 서울시 상수도사업본부(급수부 시설과) 공사현장 견학 협조 요청

붙임 : 뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사 현황 1부.  끝.