문서번호	도로관리과-2851
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
문미주		김순수	전결 02/20 최동필
협조

방음시설 관리현황 조사결과 보고

2014. 2.

도 시 안 전 실

도로관리과

『 방음시설 관리현황 』 조사결과 보고

방음시설의 효율적 관리 및 정책 자료에 활용하고자 자치구, 도로사업소 등 관리기관별 방음시설 현황을 조사하고 그 결과를 보고 드림.

□ 조사개요

○ 기    간 : '13. 12. 26. ~ '14. 2. 18.

○ 대    상 : 도로(시도·구도)에 설치된 방음시설 (방음벽,소음감소기 등)

○ 조사기관 : 6개 도로사업소, 25개 자치구, 시설관리공단

○ 기 준 일 : 2013.12.31.기준

□ 조사결과

○ 방음시설 관리현황

구 분	방 음 벽		소 음 감 소 기		비 고
	개 소	연 장(m)	개 소	연 장(m)
계	425	163,079	41	19,567
소 계	241	48,446	3	823	자치구, 사업소
자 치 구	193	28,411	-	-
도로사업소	48	20,035	3	823
시설관리공단	184	114,633	38	18,744	방음터널 : 건대입구 ~ 청담대교 229m

※ 방음언덕(4개소, 6,700m) : 올림픽대로 3개소, 양재대로 1개소

□ 결과분석

○ 전년도 비교 결과

구 분	방 음 벽(m)			소 음 감 소 기(m)			비 고
	2012	2013	증·감	2012	2013	증·감
계	161,327 (420)	163,079 (425)	증1,752 (증 5)	19,267 (40)	19,567 (41)	증 300 (증 1)
소 계	46,694 (236)	48,446 (241)	증1,752 (증 5)	523 (2)	823 (3)	증 300 (증 1)	( ) 개소
자 치 구	31,171 (198)	28,411 (193)	감2,760 (감 5)	-	-	-
도로사업소	15,523 (38)	20,035 (48)	증4,512 (증 10)	523 (2)	823 (3)	증 300 (증 1)
시설관리공단	114,633 (184)	114,633 (184)	-	18,744 (38)	18,744 (38)	-

○ 주요 변동내역

시설구분	관리기관	주요 변동내역	비고
방 음 벽	자 치 구	개소,연장 변동(6) : 성북,노원,강서,금천,서초,송파 (사유:구도 방음벽 제외, 누락 시설 추가, 신규 설치 반영) 개소 변동없음,연장변동(1) : 중랑구(감 12m) 개소,연장 변동없음(18) : 종로,중구,용산,성동,광진,동대문,강북,도봉,은평,서대문,마포,양천,구로,영등포,동작,관악,강남,강동구
	도로사업소	개소,연장 변동없음(2) : 북부,동부사업소 - 개소,연장변동(4) : 서부,남부,성동,강서사업소 (서부 : 누락 추가 3, 남부 : 중복 삭제 1, 누락 추가 1, 성동 : 누락 추가 5, 강서 : 누락 추가 2)
	시설관리공단	개소, 연장 변동없음.(부분교체 2개소)
소음감소기	도로사업소	- 개소,연장변동(1) : 남부사업소 (보라매고가 신규 설치 1개소, 300m)
	시설관리공단	개소, 연장 변동없음.(부분교체 2개소)

○ 방음벽 형태별 분류

일반시도

구 분	개소	연장(m)	비율
계	241	48,446	100%
흡음형	96	21,716	45%
혼합형	98	16,032	33%
투명형	44	10,303	21%
목재	3	395	1%

전용도로

구 분	개소	연장(m)	비율
계	184	114,633	100%
흡음형	53	19,400	17%
혼합형	41	21,785	19%
투명형	80	67,016	59%
목재	2	1,492	1%
기타 (압출,터널형 등)	8	4,940	4%

□ 조치계획

○ 방음시설 조사 내역을 자치구·도로사업소 등에 통보하여, 중복, 누락 조사되지 않도록 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  방음시설 조사결과 1부.  끝.