문서번호	운영과-880
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		서한호	02/24 김동기
협 조
	주무관			서준식

여과지 입상활성탄 투입 설비 제작 계획 보고

2014. 2.

뚝도아리수정수센터

운영과

여과지 입상활성탄 투입 설비 제작 계획 보고

우리 정수센터에 대한 고도정수처리 시설 도입에 앞서 원수에서 조류 맛․냄새 유발물질이 다량발생 시 선제적 대응코자 단계적 대응의 일환으로 활성탄 투입설비 제작에 대해 아래와 같이  보고합니다.

Ⅰ		현 황

□ 현재 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사를 시행하고 있으나, 예정 준공일 2016년도로 표준 정수처리 공정의 한계가 있음

○ 기상이변에 의한 원수 고농도(500ng/L이상) 맛․냄새물질 가능성 있음.

○ 분말활성탄 접촉시간(2~4시간)이 짧아 흡착력 부족

Ⅱ		추진계획

□ 맛․냄새 유발물질 유입시 대응대책 3단계 이상의 일환으로 여과지 입상활성탄 투입 설비를 아래와 같이 제작하여 운영 실험코자 함.

○ 2, 3계열 여과지에 한 곳을 선정 실험

○ 실험 결과에 의거 확대 시행 검토

□ 현황 사진 및 제작설비

유입수로	제작 설치

□ 입상활성탄 투입설비 제작

○ 건  명 : 입상활성탄 투입설비 제작 구매

- 구매개수 : 1개

- 구매규격 : 680×950×(H)800

- 구매업체 : 준성안전기업

- 구매방법 : 카드구매

- 소요예산 : 638천원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비,수선유지교체비

(시설장비유지비)

Ⅲ		행정사항

□  입상활성탄 투입설비 설치에 따른 수질분석을 하여 향후 확대 실시 검토

붙임문서 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조서 1부.  끝