문서번호	관리단속과-1956
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	남부도로사업소장
이향표		조성천	02/26 민승기
협 조	도로보수과장			김승태
	시설보수과장			김찬구
	교량보수과장			문춘익
	기전과장			유재옥
	주무관			유병모

청사 안전취약 시설물 안전 점검  계획

2014. 2.

남부도로사업소

(관리단속과)

청사 안전취약 시설물 안전점검 계획

청사 내의 안전 취약 시설물에 대한 안전 점검 실시와 점검 결과에 따라 보수.보강 하여 청사 내의 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 도시안전과- 4427(2014.2.24.)호 안전 취약시설물 긴급점검 관련

Ⅰ		안전점검대상

□ 청사 본관동 : 재난시설물 D급 노후시설

□ 그 외 샌드위치패널 건축물

○ 본관3층 증축(기전과 사무실)

○ 정비고 및 염화칼슘 보관창고

○ 장비 차고

□ 각종 전기설비

○ 절연저항

○ 접지저항

○ 과부하 상태(누전 차단기 정상작동 여부)

□ 가스 시설물 상태 : 밸브훼손, 경보기 및 감지기

□ 유류관리, 가연성 물질 방치 상태

□ 피난동선 확보 등 재난발생시의 관련 규정 준수 여부

Ⅱ		안전점검 방법

□ 점검반 구성

○ 점검요원

- 관리단속과 : 이향표

- 도로보수과 : 정철식

- 시설보수과 ; 장창원

- 교량보수과 : 신동헌

- 기   전 과 : 김해중

□  건축물 내력구조물에 대해서는 점검반원 합동으로 이상여부 점검

- 벽, 기둥, 보, 슬래브 , 트러스

□  전기시설물 : 한국 전기 안전공사 안전점검 의뢰

○ 인입 적산 전력계부터 시설건물 분전반까지

( 절연절항, 접지정항 측정)

○ 누전차단기 정상작동 상태 여부

○ 각종 전기 시설기기의 부하 적정성 여부 점검

□ 가스 시설물 : 도시가스 회사의 정기(분기)점검으로 대체

□ 기타 유류관리 및 가연성 물질 방치 여부 실태 조사

Ⅲ		안전점검 결과 향후 계획

□ 건축물 점검 결과 이상 여부 발견 시 보수. 보강 실시

□ 한국 전기 안전공사 점검 결과 이상여부 지적시 보수. 보강  실시

□ 가스시설 및 유류관리, 가연성 물질 방치 점검

○ 관련 규정 준수 조치

Ⅳ		행정사항

□ 총괄 점검 실시 : 2014. 3.3(월)  ~ 3.10(월)까지

○ 자체점검 실시(근무시간 중)

□ 전기 안전공사 안전점검 실시 : 2014.3.5.(수) 가정의 날

○ 점검시간 : 18:00 ~ 24:00(야간)

○ 청사내 건물 전체 일제히 단전 (전 직원 퇴근 후)

○ 점검수수료 : 일금187,000원

○ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 일반회계, 공공운영비. 끝.