■ 서울특별시 소방항공대 운영규칙[별지 제17호 서식]

결 함 (발생․해소) 보 고 서

발행번호 : ******** 1

항 공 기	서울 001호기
기체시간	3167+40
엔진시간	NO1: 443+40	NO2: 744+40
□ 결함내용 - 2017. 7. 9. 비행 중 조종사(CO-PILOT) 자세계기(EADI)가 부정확하게 지시함. □ 고장탐구 결과 - 자세계기(EADI) 교차 교환(NO1↔NO2) : 동일현상 - 자이로(VERTICAL GYRO) 교차 교환(NO1↔NO2) : 정상상태 ▷ 결과 : 조종사(CO-PILOT)석 자이로(VERTICAL GYRO) 상태 불량함. □ 헬기운영 - 정상 자세계기 및 정상 자이로(VERTICAL GYRO)로 연결해주는 시스템으로 구성되어 있어 비행 시 정상 자세상태를 제공받으므로 비행에 지장이 없음. - 또한 예비 자세계기(STAND-BY HORIZON)가 장착되어 있음. □ 향후계획 - 결함해소를 위해 자이로(VERTICAL GYRO)를 수리.오버홀(맞교환) 진행 후 교환예정임. 2017년 7월 11일 검사자 계급 : 항공사무관 성명 : 유 용 산 (서명 또는 인) 유용산

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]