[별지 제2호 서식]

경관 심의 신청서

신청인	상 호(명 칭)	도시기반시설본부	사업자등록번호	203-83-00918
	성 명(대표자)	도시기반시설본부장 고인석
	주 소(사무실)	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 (☏ 3708-2653)
사업구분	구 분	∎신규 □변경
	대상시설	지식산업센터
	사 업 명	마곡산업단지 공공산업지원센터 건립공사
	사업위치	서울특별시 강서구 마곡동 771-1번지 (마곡산업단지 D28-2필지)
신청내용	- 대지면적 : 3,528㎡ - 연면적 : 21,664.18㎡ - 건축규모 : 지하4층, 지상8층 - 건축물높이 : 40m - 경관심의 대상 : 공공건축물
「경관 심의 운영 지침」에 따라 경관위원회 심의를 신청합니다. 2017 년 7월 일 신청자 : 도시기반시설본부장 (서명 또는 날인) 서울특별시장 귀하
구비서류 1. 경관 심의 도서 1부 2. 재심의 신청 취지 및 사유 1부(재심의 경우에 한정함) 3. 그 밖에 심의에 필요한 자료(필요한 경우에 한정함)

[별지 제7호 서식]

건축물의 경관체크리스트(사업자용)

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
배치․규모․ 형태․입면 계획	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)	○
	구릉지의 경우 지나친 옹벽발생을 지양하고 주변 지형에 순응한 배치			○
	건축물로 인해 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공보행통로를 계획	○
	대규모 건축물의 경우 기단부를 설치하거나 전면부를 분절하는 등 휴먼스케일의 보행환경 조성	○
	획일적이거나 과장된 디자인, 자극적인 색채 등은 지양	○
	옥상설비 및 부속설비가 경관을 저해하지 않도록 계획	○
외부공간 계획	장애인, 노인 등 보행약자의 접근, 이용, 이동에 불편이 없도록 무장애설계(Barrier free) 적용	○
	담장, 울타리 등은 주변 건축물 및 지역특성과 조화되는 색채, 재료, 디자인 등 사용			○
	건축물의 진입부 및 저층부는 가능한 경우 이용자․보행자를 위해 공원(쌈지공원, 도심형 공원 등), 광장 등으로 계획	○
	건축물 진입부에 이용자의 시각을 방해하는 과도한 시설물 설치 지양	○
	보행환경을 저해하지 않도록 차량․주차․보행 동선을 계획하고, 가로와 인접한 부분이나 주 보행로와 인접한 부분에는 주차장 설치 지양	○
	공개공지의 경우 인접한 건축물 공개공지의 특성과 입지를 고려하여 통합적 이용이 가능하도록 계획			○
	공개공간은 보행로와의 연계 등 다양한 계획기법을 통한 공공성 확보			○
옥외광고물 계획 (필요시)	건축물의 입면과의 통합적 계획 및 해당 지역의 특성에 대한 배려			○
	해당 지자체의 옥외광고물 가이드라인, 지침 등 준수			○
야간경관계획 (필요시)	건축물의 용도 및 주변지역의 특성을 고려한 조도․휘도․색채 등을 계획하되, 과도한 연출은 지양	○
[사업자 의견*] 중정부분에 조경시설을 계획하여 풍부한 업무환경을 제공하고 삭막한 R&D 산업단지에 새로운 녹지환경을 제공한다.

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성