붙임 1

◈ 측량경진대회 경진과제 ◈

◆ 경기방식	◆ 규격
① GNSS 위성관측 = 임의점 *점	① 임의선택
② Total Station 관측 = 측정점 1,2,3,4점 ※ RTK 측량 및 토탈스테이션 측량을 실시하여 측정점 4점 관측	② 가로 100m이내 , 세로 50m이내
③ 제공된 정사영상(사전 드론촬영)과 관측한 측정점 4점을 활용하여 항공측량 산출점4점(5, 6, 7, 8점)의 세계측지계 좌표 독취	◆ 장비 GNSS측량기, Total Station, 프리즘(소자)4개 고정 항공표지판 4개, 항목 100개, 폴 25개
◆ 산출결과물
① 관측한 측정점 4점의 세계측지계좌표
② 측정점 1,2,3,4를 이은 도형의 면적
③ 정사영상 독취로 구한 항공측량 산출점 (미지점)의 세계측지계 좌표

융·복합 측량경진대회 과제 답안

구 분	세계좌표(X, Y)	차이	채 점				비고
NO. 1	X=		5	4	3	0	RTK측량 및 T/S로 구한 측정점 각 5점
	Y=
NO. 2	X=		5	4	3	0
	Y=
NO. 3	X=		5	4	3	0
	Y=
NO. 4	X=		5	4	3	0
	Y=
소 계							20점
면적 S	㎡		10	7	5	0	좌표면적산출 10점
시 간	분 초						15점
NO. 5	X=		5	3	2	0	정사영상 독취로 구한 산출점 각 5점
	Y=
NO. 6	X=		5	3	2	0
	Y=
NO. 7	X=		5	3	2	0
	Y=
NO. 8	X=		5	3	2	0
	Y=
소 계							20점
시 간	분 초						10점

2017. 9.27.

소속               측량자            (서명)

소속               측량자            (서명)

평 가 자 서울시 토지관리과            (서명)