질의 3

수도계량기 분리 시 옥내(점포 내) 계량기 설치 가능한가요?

응답 3

기존 건물에 한하여 옥내 (점포내) 계량기 검침 및 교체가 가능한 보호함 설치

시에 가능합니다. (신축 건물은 점포 내 설치 불가)

☞ 주계량기 이후 분리배관 및 각호 또는 점포별의 계량기 이후 공사는 수요가

부담으로 직접시행  [ 급수설비과-3161(2015.05.11.)]

당 초	변 경
수도계량기 분리 설치 시에는 검침에 지장이 없도록 공용 공간인 출입구 및 복도 등 벽체에 설치 공간 확보 시에 승인 (점포 내에 설치는 불가)	기존 건물에 한하여 옥내 (점포내) 계량기 검침 및 교체가 가능한 보호함 설치 시에 승인 가능 (신축 건물의 경우는 점포 내 설치불가)