계류장치 추가(보강) 설치도

범   례

－  P. P 로 프

－  W.R 로 프

-   CHAIN

빗 트

빗트추가 설치(4개)

●  부 이

● 태양열충전식부이

□  싱 카

♂   앵 카

♂   6톤 앵카추가설치

P.P 38mm 8연교체

■  파 일

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(성동지대)

강   변  북   로

P․Pø38m/m    P․Pø38m/m    W․R ø20m/m

■     ■     ■

청사  기초   파일

P․Pø38m/m    P․Pø38m/m              P․Pø38m/m     P․Pø38m/m

P․Pø38m/m

부선  부선   부선  부선   부선   부선   부선   부선                도   선   장

7202  7218 7217 7216  7215   7210  7209   7208  7207

예선708                                                                 S/T W․R ø18m/m×100m X 2조

67톤  21톤  21톤   21톤  21톤   21톤   21톤  21톤

21톤

예선711

P․Pø38m/m        예선712       예선716      예선715

●                                                                        ●           3톤

1톤                                                         S/T W․R ø32m/m×10m 1톤

♂3톤     CHAIN 6SHACKLE ø30m/m                                                   CHAIN 6SHACKLE ø30m/m 6톤♂♂